# ID 14040

Fehlender Index für Logging/Archivierung von Daten bei der volumetrischen Kompensation (@P1).
Beschreibung | Der Index für das Dateihandling Logging/Archivierung/Aktivierung der Volumetrischen Kompensation wurde nicht parametriert.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter @P1 korrigieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert
%2: | Unterer Grenzwert
%3: | Oberer Grenzwert
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm