# ID 110359

Feedholdbeschleunigung groesser als Maximalwert.
Beschreibung | Die Feedholdbeschleunigung P-AXIS-00259 bei aktivem Handbetrieb wurde größer als die maximale Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 angegeben. Die Feedholdbeschleunigung für den Handbetrieb wird auf P-AXIS-00008 gesetzt.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Feedholdbeschleunigung nicht größer als P-AXIS-00008 wählen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnmummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Aktuelle Belegung von P-AXIS-00259.
%3: | Oberer Grenzwert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Grenzwert für Beschleunigung P-AXIS-00008.
%4: | Korrigierter Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Begrenzte Feedholdbeschleunigung P-AXIS-00259.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.