# ID 50787

Ebenenwechsel in Arbeitsraum- oder Schutzraumdefinition nicht erlaubt.
Beschreibung | Während der Definition eines Arbeits- bzw. Schutzraums (s. [FCT-C14// Arbeits- und Schutzräume definieren]) darf die Bearbeitungsebene nicht gewechselt werden. Fehlerhaftes Beispiel: #CONTROL AREA START [ID1 PROT CIRC MIN_EXCUR=-50 MAX_EXCUR=50]

G01 Y100 Z100 F1000

G19

G02 G162 Y100 Z100 J-100 F1000

#CONTROL AREA END

Korrigiertes Bespiel:

G19

#CONTROL AREA START [ID1 PROT CIRC MIN_EXCUR=-50 MAX_EXCUR=50]

G01 Y100 Z100 F1000

G02 G162 Y100 Z100 J-100 F1000

#CONTROL AREA END

Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und modifizieren des NC-Programms
Parameter | %1: | Identifikationsnummer [-]
Kennung des betroffenen Arbeits- oder Schutzraums
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.