# ID 120425

Koordinatensystemachse fehlt.
Beschreibung | Für die Orientierungsinterpolation sind mindestens 3 Koordinatenachsen notwendig. Aktuell hat der Kanal zu wenig Achsen.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm überprüfen und evtl. Achstauschsequenz kontrollieren.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Aktuelle Anzahl der Achsen im Kanal
%2: | Grenzwert [-]
Mindestanzahl der Achsen
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.