# Programmierbeispiel

Winkelmessung zwischen Bohrung und Zapfen (C-Achse)

; touchprobe activtion

T1 D1

; deactivation of the zero offset

G53

; positioning to the starting point

G0 X0 Y0 Z5

#VAR

;input parameters

V.L.HoleDiameter = 20

V.L.ZeroOffsetNumber = 54

V.L.SafetyDistance = 2

V.L.PositioningX = 50

V.L.PositioningY = 20

V.L.PositioningZ = 10

V.L.MeasDepth = -15

V.L.SpigotDiameter = 30

V.L.CrossOver = 10

;output variables

V.CYC.SysRetC

#ENDVAR

;cycle call

L CYCLE [NAME="SysMeasWcs23.ecy" \

@P2=V.L.HoleDiameter \

@P7=V.L.ZeroOffsetNumber\

@P13=V.L.SafetyDistance \

@P17=V.L.PositioningX \

@P18=V.L.PositioningY \

@P19=V.L.PositioningZ \

@P22=V.L.MeasDepth \

@P29=V.L.SpigotDiameter \

@P33=V.L.CrossOver ]

; print result

#FILE NAME [MSG="SysMeasWcsResult.txt"]

#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetC =%f", V.CYC.SysRetC]

M30

Ein weiteres Beispiel zur Handhabung der SysMeasWcs-Zyklen ist im Übersichtskapitel im Unterpunkt Programmierung zu finden.