# ID 294050

Strombelastung der Motorleitung ueberschreitet 100 Prozent (ca. 60s warten).
Beschreibung | Strombelastung der Motorleitung überschreitet 100 Prozent.
Reaktion | Klasse | 7 | Geführter Stopp. Verriegelung der aktiven Kommandos.
Abhilfe | Klasse | 6 | Ca. 60 s warten.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der Achse.
%3: | Aktueller Wert [0,1%]
Aktuelle Strombelastung der Motorleitung.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.