# ID 120148

Es müssen mindestens 2 Hauptachsen konfiguriert sein.
Beschreibung | Zur Verwendung des Polynomüberschleifens (G61, G261) müssen mindestens 2 Hauptachsen verfügbar sein. Weitere Informationen siehe [PROG// Kapitel: Polynomüberschleifen].
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | CNC Konfiguration mit mindestens 2 Hauptachsen über Kanalparameterliste oder Achstausch herstellen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Aktuelle Achsanzahl.
%2: | Grenzwert [-]
Erforderliche Achsanzahl
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.