# ID 50065

Zu interpolierender Restweg ist größer als Restfahrweg des Satzes.
Beschreibung | Bei der Funktion Kantenstoßen wird nach Aktivierung des Messsignals über den voreilenden Messtaster der in der Kanalparameterliste definierte Restweg P-CHAN-00030 abgebaut. Der zu diesem Zeitpunkt erforderliche Bremsweg auf Geschwindigkeit 0 muss kleiner sein als der noch zu fahrende Restweg.

Zu beachten: Die Achsparameter P-AXIS-00001, P-AXIS-00002 und P-AXIS-00011, P-AXIS-00012 beeinflussen den Bremsweg.

Weitere Informationen zu Kantenstoßen siehe [PROG// Kapitel: Das Kantenstoßen (G108)].

Reaktion | Klasse | 1 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 1 | Entweder P-CHAN-00030 vergrößern, oder programmierte Vorschubgeschwindigkeit in den Kantenstoßbewegungssätzen reduzieren, oder wenn möglich Achsbeschleunigung erhöhen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert[0.1 µm bzw. 0.0001°]
Erforderlicher Bremsweg auf Geschwindigkeit 0.
%2: | Erwarteter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Aufgrund von P-CHAN-00030 zu fahrender Restweg.
%3: | Aktueller Wert[0.1 µm bzw. 0.0001°]
Wegdifferenz Raum Ist-Messpositionen zu Sollpositionen.
%4: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
%5: | Aktueller Wert[0.1 µm bzw. 0.0001°]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.