# kernelv_ch_set_cont_visu_abs_curvature_error()

## Prototyp

KERNELV_RETURN | kernelv_ch_set_cont_visu_abs_curvature_error (unsigned long int chanIndex, unsigned long int rel_error);

## Beschreibung

Setzt den absoluten Krümmungsfehler der Sollkonturvisualisierung für gekrümmte Konturen (Kreissegmente und Polynome).

Der absolute Krümmungsfehler gibt den zulässigen Sekantenfehler bei der Abtastung der gekrümmten Kontur an.

Der für die Abtastung eines Konturelements wirksame Sekantenfehler wird durch das Minimum des absoluten und relativen Sekantenfehlers bestimmt.

## Parameter

Name | Typ | Bedeutung
chanIndex | unsigned long | Kanalindex des Kanals von dem die Variable gelesen werden soll.
rel_error | unsigned long | Relativer Krümmungsfehler in 0,1 %.

## Rückgabewerte

Symbol | Wert | Bedeutung
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle – 1
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.