# ID 110625

Parameter P-AXIS-00584 wird für diesen Antriebstyp nicht unterstützt.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00584 wird für den Antriebstyp nicht unterstützt.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, automatische Korrektur des Parameters
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp
%3 | Fehlerhafter Wert[-]
Parametrierter Wert von P-AXIS-00584
%4 | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00584
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.