# Betriebsarten

Die CNC unterscheidet zwischen 5 Betriebsarten. Zwischen diesen Betriebsarten kann über die Bedien- und/oder die PLC-Schnittstelle umgeschaltet werden, wobei immer nur eine Betriebsart aktiv sein kann.

## Folgende Betriebsarten sind definiert:

Betriebsart | ST-Konstante | Wert | Erläuterung
Standby | HLI_IMCM_STANDBY_MODE | 1 | Es ist keine Betriebsart angewählt. Default nach Hochlauf der Steuerung.
Automatik | HLI_IMCM_AUTOMATIC_MODE | 2 | Die Steuerung kann ein komplettes NC-Programm automatisch abarbeiten. Dabei kann der Programmablauf unterbrochen und wiederaufgenommen werden.
Handsatz | HLI_IMCM_MDI_MODE | 3 | Die Kommandierung von Bewegungen erfolgt durch den Bedienrechner über einen einzelnen NC-Satz. Der NC-Satz wird als String an die Steuerung übertragen und über ein START-Kommando ausgeführt. Ein Unterbrechen und Wiederaufnehmen der Bewegung ist dabei möglich.
Handbetrieb | HLI_IMCM_MANUAL_MODE | 4 | Die Kommandierung von Bewegungen erfolgt durch direkt an die Steuerung angeschlossene Peripheriegeräte (Tasten, Handräder).
Referenzpunktfahrt | HLI_IMCM_REFERENCE_MODE | 5 | Die Achsen können referenziert werden. Dabei wird ein NC-Programm mit dem Namen rpf.nc gestartet.

Eine Betriebsart kann unterschiedliche Zustände besitzen. Die Zustände für die einzelnen Betriebsarten und deren Bedeutung bezüglich der Betriebsart sind den nachfolgenden Kapiteln zu entnehmen.

## Weiterführende Informationen

- Zustandsgraph der Betriebsarten
- Steuerkommandos/Statusinformation für Betriebsarten