# Kanalsynchronisation bei Achstausch (P-CHAN-00154)

P-CHAN-00154 | Achstausch mit impliziter Kanalsynchronisation (FLUSH CONTINUE)
Beschreibung | Mit dem Parameter kann erreicht werden, dass bei den Achstauschbefehlen #CALL AX, #AX REQUEST, #SET AX und #AX DEF ein impliziter FLUSH WAIT ausgelöst wird. Bei den Achstauschbefehlen #PUT AX und #AX RELEASE wird ein implizites FLUSH CONTINUE ausgelöst. Dadurch können Verklemmungen zwischen NC-Kanälen bei Achstauschoperationen vermieden werden.
Parameter | ax_exchange_with_implicit_flush
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Standardausführung aller Achstauschbefehle gemäß Programmieranleitung (Default). 1: Ausgabe eines impliziten FLUSH WAIT bei den Achstauschbefehlen #CALL AX, #AX REQUEST, #SET AX und #AX DEF. Bei den Achstauschbefehlen #PUT AX und #AX RELEASE wird ein implizites FLUSH CONTINUE ausgelöst.

FLUSH WAIT bzw. FLUSH CONTINUE wird vor der eigentlichen Achstauschsequenz erzeugt.

Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |