# Nummer des hardwarespezifischen Parametersatzes (P-AXIS-00136)

P-AXIS-00136 | Nummer des hardwarespezifischen Parametersatzes
Beschreibung | Zur Kennung, welche der möglichen hardwarespezifischen Parameterlisten gültig ist, werden die entsprechenden Parametersätze mit einer eindeutigen logischen Nummer versehen. Welcher Parametersatz aktiviert werden soll, wird durch den getriebespezifischen Parameter P-AXIS-00054 im getriebespezifischen Parametersatz festgelegt.

Dem ersten Parametersatz wird automatisch die Nummer 1 zugewiesen,

Parameter | lr_hw[i].nummer
Datentyp | SGN16
Datenbereich | 0 ≤ nummer ≤ 2 (Anzahl möglicher hardwarespezifischer Parametersätze, applikationsspezifisch)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 1
Antriebstypen | Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive
Anmerkungen | Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig