# ID 13443

Unzulässiger Wert für Angabe ob Messwiederholung stattfinden soll @P88.
Beschreibung | Der Wert für die Messwertwiederholung @P88 ist unzulässig. Mit dieser Angabe wird festgelegt, ob eine Wiederholung der Messung erfolgen soll. Es sind nur die Werte 1 oder 2 zulässig. 1: Messwiederholung soll erfolgen, 2: keine Messwiederholung
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren eines zulässigen Werts für die Messwiederholung
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm