# Antriebssimulation

Die NC-Steuerung unterstützt den Antriebstyp „Simulation“ (P-AXIS-00020), d.h. wenn z.B. im Rahmen der Maschineninbetriebnahme noch kein physikalischer Antrieb (±10V, Schrittmotor, …) vorhanden ist oder die Steuerung komplett ohne physikalische Antriebe getestet werden soll, so kann jede Achse simuliert werden.

Auch bei diesem Antriebstyp kann eine Referenzpunktfahrt angewählt werden. Das Referenzieren dieser Achsen wird simuliert und kann durch entsprechende Parameter in der Achsparameterliste eingestellt werden. Beim Referenzieren auf Festanschlag ist der Parameter P-AXIS-00822 erforderlich, welcher die Distanz angibt nach welcher der Anschlag detektiert werden soll.