# Messwerterfassung in der CNC

Für spezielle Anwendungen oder wenn die verwendete Antriebshardware keine Latch-Funktion bereitstellt, kann die Messwerterfassung in der CNC erfolgen.

## Weiterführende Informationen

- Messtastersignal über SPS-Schnittstelle
- Messen mit schaltbarem Messtaster und Messwerterfassung im Antrieb
- Messfahrt auf Festanschlag
- Messen mit externer Messhardware
- Messen mit Distributed Clocks Zeitstempel