# Verwenden der Standardparametrierung der Antriebsobjekte (P-AXIS-00821)

P-AXIS-00821 | Verwenden der Standardparametrierung der Antriebsobjekte
Beschreibung | Standardmäßig werden beim Start der Steuerung für den jeweiligen Antriebstyp die Antriebsobjekte für das Fahren auf Festanschlag vorkonfiguriert und damit eine gegebenenfalls vorgenommene Belegung in der Standard-Achsparameterliste überschrieben. Von der Vorinitialisierung sind alle Parameter die für das Ändern der Antriebsobjekte notwendig sind betroffen, d.h. unter der Struktur antr.fixed_stop.drive_ident[i].* angeordnet sind.

Soll hingegen eine Parametrierung aus der Standardliste verwendet werden, kann dieser Parameter auf den Wert 0 gestellt werden. Eine Standard-Initialisierung des Antriebsobjekts findet dann nicht statt.

Parameter | antr.fixed_stop.drive_ident[i].default_ident
Datentyp | SGN08
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R
Dimension | T: - | R: -
Standardwert | -1
Antriebstypen | Simulation, SERCOS, CANopen, Terminal
Anmerkungen | Dieser Parameter ersetzt den alten Parameter P-AXIS-00746.