# Maximum distance error (P-AXIS-00505)

P-AXIS-00505 | Maximum distance error
Description | The parameter defines the maximum distance error for distance control up to which maximum acceleration (P-AXIS-00416) is used.
Parameter | kenngr.distc.dist_error_a_max
Data type | UNS32
Data range | 0 ≤ P-AXIS-00505 < MAX(UNS32)
Axis types | T, R
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001 °
Default value | 5000
Drive types | SERCOS, Profidrive, CANopen
Remarks |