# Abstand zwischen den Stützpunkten auf der ersten Masterachse (P-COMP-00032)

P-COMP-00032 | Abstand zwischen den Stützpunkten auf der ersten Masterachse
Beschreibung | Mit dem Paramter wird die Schrittweite zwischen zwei Stützpunkten für die erste Masterachse definiert, falls für die beiden Masterachsen eine unterschiedliche Rasterung verwendet wird (P-COMP-00031(grid) = RECTANGULAR).
Parameter | kw.crosscomp2.interval1
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 < interval1 < MAX(UNS32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente
Standardwert | 0
Anmerkungen |