# Istwertverschiebung

Anwahl: #PSET <Achsname> <Neue Istposition> ...

Mit diesem NC-Befehl kann der aktuellen Achsposition ein neuer Istwert zugeordnet werden. Der dadurch entstehende Offset wird Istwertverschiebung genannt.

Abb.: Istwertverschiebung

Wirksamkeit

- Wirksam bis zur Abwahl bzw. bis zum Programmende.
- Durch eine Referenzpunktfahrt (G74) wird die Istwertverschiebung aufgehoben.
- Eine neue Verschiebung wirkt sich erst bei der nächsten absoluten Programmierung (G90) aus.

Abwahl: #PRESET {<Achsname><Dummywert>}

Wird #PRESET ohne Achsangabe programmiert, so werden die Istwertverschiebungen in allen Achsen aufgehoben.