# ID 60173

Phasing nicht möglich, da keine Synchronbewegung aktiv ist.
Beschreibung | Es wurde für eine Achse eine Phasenverschiebung beauftragt (SPS-Baustein MC_Phasing) obwohl die Slaveachse gerade keine Synchronbewegung mit einer anderen Achse ausführt.
Reaktion | Klasse | 6 | Abbruch des NC-Programmes/SPS-Baustein meldet Fehler.
Abhilfe | Klasse | 6 | Die betreffende Achse vor Ausführung der Phasenverschiebung mit einer Masterachse synchronisieren (SPS-Bausteine MC_CamIn, MC_GearIn).
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.