# Beibehalten der letzten Achskonfiguration (P-CHAN-00460)

P-CHAN-00460 | Beibehalten der letzten Achskonfiguration im Kanal
Beschreibung | Wenn dieser Parameter gesetzt ist, wird die Default-Achskonfigu-ration gemäß der Kanalparameterliste nur beim ersten Programmstart nach Hochlauf der Steuerung hergestellt. Bei jedem weiteren Hauptprogrammstart bleibt die zuletzt aktive Achskonfiguration des vorhergehenden NC-Programms erhalten.

Aktionen wie der Wechsel der Betriebsart, RESET oder Programmende (M30) haben keinen impliziten Einfluss mehr auf die aktuelle Achskonfiguration. Auch SAI-Achsen und in den Achsverbund eingetauschte Spindelachsen bleiben im Kanal (P-CHAN-00251). Nach dem ersten Programmstart muss der Anwender selbst durch entsprechende Programmierung eine konsistente Achskonfiguration sicherstellen.

Wenn P-CHAN-00460 gesetzt ist, dann sind die im Zusammenhang mit RESET bzw. Programmende stehenden Parameter P-CHAN-00075, P-CHAN-00115 und P-CHAN-00179 wirkungslos!

Parameter | retain_last_ax_config
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Wiederherstellung der Default-Achskonfiguration gemäß der Kanalparameterliste nach Programmstart unter Berücksichtigung von P-CHAN-00075 , P-CHAN-00115 und P-CHAN-00179 (Standard). 1: Programmübergreifendes Beibehalten der letzten Achskonfiguration im Kanal. Keine Beeinflussung durch Programmstart, M30 oder RESET.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Die Wiederherstellung der Default-Achskonfiguration gemäß der Kanalparameterliste sollte nach einem Programmfehler zuerst durch explizites Programmieren von #AX DEF DEFAULT versucht werden. Wenn das nicht erfolgreich ist, kann die Steuerung nur durch einen erneuten Hochlauf (Kaltstart) wieder in den Grundzustand gebracht werden.