# ID 110036

Unzulässiger Nenner für Eigenfrequenz.
Beschreibung | Die Eigenfrequenz für Simulationsantriebe wird über Zähler und Nenner angegeben. Eigenfrequenz = P-AXIS-00062 / P-AXIS-00061 Der Wert für den Nenner wurde ungültig angegeben.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren von P-AXIS-00061 in der Parameterliste der betroffenen Achse.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Konfigurierter Wert für P-AXIS-00061
%3: | Grenzwert [-]
%4: | Korrigierter Wert [-]
P-AXIS-00061
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.