# ID 70329

Istwertsprung des Sensors zu gross.
Beschreibung | Bei aktiver Abstandsregelung (s. [FCT-M3]) wird aus Sicherheitsgründen der gemeldete Geberwert des Sensors bzw. Tasters überwacht, um Fehler in der Abstandserfassung erkennen zu können. Diese Fehlermeldung wird ausgegeben, falls sich der Geberwert innerhalb eines CNC-Taktes um mehr als das im Parameter P-AXIS-00417 angegebene Limit ändert.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der betroffenen Achse. Die Abstandsregelung wird ausgeschalten
Abhilfe | Klasse | 6 | Sensor/Taster kontrollieren
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Istwertänderung des Sensors/Tasters
%2: | Oberer Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Zulässiger Grenzwert P-AXIS-00417
%3: | Logische Achsnummer [-]
Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%4: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp P-AXIS-00020 der betroffenen Achse
%5: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm
Fehlertyp | -