# Konturfehler bei Segmentierung von Zirkularsätzen (P-CHAN-00138)

P-CHAN-00138 | Konturfehler bei Segmentierung von Zirkularsätzen (HSC)
Beschreibung | Der Parameter bestimmt den zulässigen Konturfehler bei der Segmentierung von Zirkularsätzen. Abhängig von P-CHAN-00136 wird entweder der Sekantenfehler oder die Bahnlänge des Segments angegeben.
Parameter | hsc.gen.circular_param
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 ... MAX(UNS32)
Dimension | 0.1µm
Standardwert | 50
Anmerkungen |