# ID 22213

Kinematikname wurde mehrfach konfiguriert.
Beschreibung | Bei der Parametrierung der Kinematiken ist ein Kinematikname mehrfach vergeben. Dies ist nicht zulässig, da nicht eindeutig auf die Kinematik zugegriffen werden kann.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung, die Kinematik kann im NC-Programm nicht angewählt werden.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Kinematiknamens, sodass die Namen aller konfigurierten Kinematiken eindeutig sind.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Name der Kinematik
%2: | Aktueller Wert [-]
Kinematikstufe in der der Fehler auftritt.
%3: | Aktueller Wert [-]
Index der fehlerhaft konfigurierten Kinematik
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. -