# Direkte Ausgabe an Eventlogger

Um die Ausgabe direkt an den „neuen“ Eventlogger zu nutzen muss in P-STUP-00167 das Schlüsselwort TC3_EVENT_LOGGER angegeben werden. Die Fehler werden dann direkt von der CNC im neuen Format geloggt und nicht mehr über den SPS-Baustein ChannelError(). Eine Ausgabe der Fehler an die SPS erfolgt weiterhin.

error_protocol_mode PRINT | LOG | REPORT | TC3_EVENT_LOGGER

Falls die SPS keine Fehlermeldungen der CNC mehr auswerten muss kann die Ausgabe der Fehler an die SPS zu unterbunden werden durch:

error_protocol_mode PRINT | LOG | REPORT | TC3_EVENT_LOGGER | SEND_NOT_TO_PLC

Alternativ kann der Modus auch über das CNC-Objekt cnc_error_manager_mode_w entsprechend gesetzt werden

## Weiterführende Informationen

- Ausgabeformat-Eventlogger