# Kontextinformation eines Threads (P-RTCF-00017)

P-RTCF-00017 | Kontextinformation eines Threads
Beschreibung | Mit Angabe dieses Parameters kann die Abbildung von Kanal auf Thread (CPU) angegeben werden. Um den GEO-, SDA- bzw. COM-Task eines Kanals dem gleichen Kontext zuzuordnen, müssen die eingetragenen Werte der Kanalparameter P-CHAN-00410, P-CHAN-00411 bzw. P-CHAN-00409 entsprechend gesetzt werden.
Parameter | thread[i].context_info
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 <= thread[i].context_info
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel thread[0].name GEO1 thread[0].context_info 1 thread[0].cycle 2000 thread[0].priority 31 # HIGHEST

thread[0].error_on_overflow 1

thread[0].function[0].name task_int

thread[0].function[0].calls_per_cycle 1

Für den Eintrag der GEO-TASK (P-CHAN-00410) basierend auf obiger Parametrierung:

schedule.context.geo 1