# Anzeigedaten

Relevante Anzeigedaten für die Funktionalität „Echtzeit-Schleifen“ können über das HLI ausgelesen werden. Folgende Daten stehen zur Verfügung:

- dist_prog_start
- block_count_r
- inside_rt_loop_r
- rt_loop_count_r

## Programmierbeispiel

Unterschiede der Anzeigedaten bei #RT WHILE mit und ohne
Option MODULO

Basierend auf nachfolgendem NC-Programm werden die zugehörigen Anzeigedaten veranschaulicht.

%RtLoop

N0001 X10

N0002 X30

N0003 X50

N0004 X90

N0005 X130

N0006 #RT WHILE [MODULO]

N0007 X150

N0008 X170

N0009 X200

N0010 X210

N0011 X230

N0012 #RT ENDWHILE

Abb.: Standardmäßige Anzeigedaten für Echtzeit-Schleifen
Abb.: Anzeigedaten für Echtzeit-Schleifen mit Option MODULO