# ID 70387

Ungültige Bitnummer zur Ansteuerung der Gleichstrombremse.
Beschreibung | Für den Parameter P-AXIS-00410 wurde ein ungültiger Wert verwendet.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, P-AXIS-00410 wird auf –1 gesetzt (Ansteuerung der Gleichstrombremse deaktiviert).
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrekte Bitnummer verwenden , siehe P-AXIS-00410.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Wert von P-AXIS-00410.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00410.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.