# ID 20752

Verweilzeit ausserhalb erlaubtem Wertebereich.
Beschreibung | Bei der Programmierung der Verweilzeit direkt nach dem Befehl G04 oder konfigurationsabhängig in Verbindung mit dem F-Wort ist der Wert der Verweilzeit ausserhalb des zulässigen Datenbereichs. Syntaxbeispiel: N10 G04 <Verweilzeit> oder N10 G04 F<Verweilzeit> (konfigurationsspezifische Syntax)

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und ändern des Wertes für die Verweilzeit.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [µs]
%2: | Unterer Grenzwert [µs]
%3: | Oberer Grenzwert [µs]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.