# Abarbeitung von zusätzlichen Sätzen

Wird zusätzlich zu den Bewegungssätzen an der Satzgrenze (N10 – N20) ein Befehl ohne Konturinformation (z.B. quittierungspflichtige M-Funktion mit Ausgabe vor Satz und Synchronisation nach Satz, MVS_SNS) programmiert, so kann dieser wahlweise vor, während oder nach der Überschleifkurve ausgeführt werden.

## Programmierbeispiel

Abarbeitung von zusätzlichen Sätzen

N10 X100 G61 M25

N20 Y100

Abb.: Synchronisation mit nicht konturrelevanten Aktionen während Überschleifen
Abb.: Synchronisation mit nicht konturrelevanten Aktionen nach Überschleifen

Für die Ausführung dieser Befehle existieren folgende 3 Möglichkeiten:

1. direkt nach Vorsatz (N10) und vor dem ersten Überschleifpolynom
2. zwischen erstem und zweitem Überschleifpolynom
3. nach zweitem Überschleifpolynom und vor dem Nachsatz (N20)