# ID 70326

Zeitueberschreitung bei der Betriebsartenumschaltung eines Antriebes.
Beschreibung | Die Betriebsart eines Antriebes konnte in der vorgegebenen Zeit nicht umgeschaltet werden.
Reaktion | Klasse | 5 | Abrupter Stopp für die fehlerhafte Achse, Feedhold für übrige Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Mithilfe der Antriebsdokumentation den Grund für die nicht erfolgte Betriebsartenumschaltung beseitigen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
Von CNC angeforderte Zielbetriebsart
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Aktuelle Betriebsart des Antriebs.
%4: | Grenzwert [-]
Überwachungszeit
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.