# ID 20890

Anwahl ist wirkungslos.
Beschreibung | Eine Anwahl der C-Achsfunktionalität ist wirkungslos, da die Funktionalität mit identischen Parametern bereits angewählt wurde.
Reaktion | Klasse | 1 | NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Entfernen Sie die mehrfach programmierte Anwahl der C-Achsfunktionalität aus dem NC-Programm.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.