# ID 20806

Bei Wechsel der kinematischen Transformation (RTCP) darf Werkzeugradiuskorrektur nicht aktiv sein.
Beschreibung | Die Anwahl oder der Wechsel der kinematischen Transformation ist bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur (WRK) nicht möglich.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Deaktivieren der WRK vor Wechsel oder Anwahl der Transformation.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.