# ID 21050

Wechsel der Hauptspindel während aktiver Drehfunktionen nicht erlaubt.
Beschreibung | Während aktiver Drehfunktionen ist ein Wechsel der Hauptspindel (#MAIN SPINDLE) programmiert.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Ablauf des NC-Programms anpassen, z.B. Abwahl der Drehfunktion vor Wechsel der Hauptspindel.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.