# Fehlermeldungen

## Bei aktiver Abstandsregelung können folgende Fehlermeldungen auftreten:

P-ERR-70329 | Istwertsprung des Sensorsignales größer als Grenzwert
P-ERR-70330 | Sensor ganz ausgefahren
P-ERR-70331 | Tastabweichung zu groß
P-ERR-70332 | Abstandsregelung bei Programmende noch aktiv
P-ERR-70333 | Abstandsregelung für Achse aktiv, die abgegeben werden soll
P-ERR-70334 | Bei erneuter Anwahl Abwahl der Abstandsregelung noch nicht fertig
P-ERR-70335 | Anwahl Abstandsregelung ohne programmierte Position
P-ERR-70336 | Funktionalität steht nicht zur Verfügung