# ID 120542

Parameteränderung während aktiver B-Splineinterpolation nicht möglich.
Beschreibung | Es wurde versucht bei aktiver B-Spline-Konturglättung die Parametrierung zu ändern (z.B. #HSC [BSPLINE TRACK_DEV=5 MERGE=0 AUTO_OFF_PATH=1]). Dies ist aktuell nur bei ausgeschalteter Spline möglich.
Reaktion | Klasse | 1 | Der neue Parameterwert wird nicht übernommen.
Abhilfe | Klasse | 1 | Abändern des NC-Programms
Parameter | %1: | NC-Satznummer [-]
Satznummer der Werteänderung
%2: | Aktueller Wert [-]
Parametertyp: 0x0040 PATH_DEV 0x0080 TRACK_DEV 0x0100 MAX_PATH_LENGTH 0x0200 MAX_ANGLE
0x0400 AUTO_OFF_G00
0x0800 MERGE_DEV
0x1000 MERGE_RETRY
0x2000 MERGE_WINDOW
0x4000 PATH_SPLIT bzw AUTO_OFF_PATH

0x8000 TRACK_SPLIT bzw AUTO_OFF_TRACK

0x10000 LIMIT_CORNER_DIST

%3: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Paramterwert
%4: | Fehlerhafter Wert [-]
Neuer zu setzender Wert
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.