# Auslösen von FLUSH-Mechanismen

Bei der T- und D-Programmierung kann es insbesondere während der Kommunikation mit einer externen Werkzeugverwaltung aus Synchronisationsgründen zu Wartezeiten bei der Abarbeitung kommen. Dies kann aufgrund der Pufferwirkung des NC-Kanals zur Folge haben, dass eine bestimmte Anzahl bewegungsrelevanter NC-Sätze vor diesen Befehlen zurückgehalten werden, d.h. erst verzögert ausgeführt werden. Durch die Konfiguration von impliziten FLUSH-Mechanismen kann die Ausführung dieser zurückgehaltenen NC-Sätze erzwungen werden.

## Weiterführende Informationen

- Freigabe von Bewegungssätzen bei T-Anwahl (P-CHAN-00106)
- Leeren des NC-Kanals durch implizites '#FLUSH WAIT' (flush.*)