# ID 120698

Wechsel der Überschleifart DIST_SOFT bei aktivem Überschleifen nicht erlaubt.
Beschreibung | Bei aktivem Überschleifen darf das Überschleifverfahren nicht geändert werden. Falls eine Änderung des Verfahrens notwendig ist, muss das Überschleifen vorher abgewählt (G260) und danach wieder angeschaltet werden (G261). Beispiel: N010 #CONTOUR MODE [DEV PATH_DEV=0.2]

N020 G261

N030 G0 X100 Y100

N040 #CONTOUR MODE [DIST_SOFT] ⇐ Fehler 120698

N050 G0 X0 Y0

N060 G260

N070 M30

Lösung:

N010 #CONTOUR MODE [DEV PATH_DEV=0.2]

N020 G261

N030 G0 X100 Y100 G260

N035 N040 #CONTOUR MODE [DIST_SOFT]

N050 G0 X0 Y0 G261

N060 G260

N070 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm korrigieren
Parameter | %1: |
Aktueller Überschleifart
%2: |
Neu vergebene Überschleifart
%3: |
Aktueller Zustand des Polynomüberschleifens
%4: |
Satznummer des betroffenen Satzes
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.