# ID 120524

Zwischenpunkt der Ueberschleifkurve liegt nicht innerhalb von Start-/Ziel-/Eckpunkt.
Beschreibung | Der berechnete Zwischenpunkt der Überschleifkurve sollte innerhalb der konvexen Hülle von Start-/Ziel- und Endpunkt liegen. Dies ist aktuell nicht der Fall.
Reaktion | Klasse | 2 | Ausgabe einer Warnung
Abhilfe | Klasse | 1 | Überschleifkurve kontrollieren.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
X-Koordinate des Zwischenpunkts
%2: |
Y-Koordinate des Zwischenpunkts
%3: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Z-Koordinate des Zwischenpunkts
%4: |
Nummer des vorgehenden Satzes
%5: | NC-Satznummer [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Nummer des nachfolgenden Satzes
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.