# ID 22158

#RT WHILE/ENDWHILE ist bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur nicht erlaubt.
Beschreibung | Ist die Werkzeugradiuskorrektur mit G41 oder G42 aktiviert, kann keine Echtzeitschleife mit #RT WHILE/ ENDWHILE programmiert werden.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. Werkzeugradiuskorrektur mit G40 vor Echtzeitschleife abwählen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.