# ID 110621

Unzulaessige Parametrierung Spindelreferenzpunktfahrt. Nockenauswertung wird aktiviert.
Beschreibung | Die Parametrierung der Spindelreferenzpunktfahrt ist ungültig. Bei einer Referenzpunktfahrt ohne Nocken (kenngr.ref_ohne_nocken 1) muss die Referenzfahrt ohne Bewegungsumkehr durchgeführt werden (kenngr.ref_ohne_rev 1). Zulässige Kombinationen der beiden Parameter sind:
| ref_ohne_rev = FALSE | ref_ohne_rev = TRUE
ref_ohne_nocken = FALSE | konventionelle RPF | fliegende RPF mit Nocken
ref_ohne_nocken = TRUE | unzulässige Einstellung | fliegende RPF ohne Nocken
Reaktion | Klasse | 1 | Referenzpunktfahrt der Spindel wird mit Nockenauswertung durchgeführt
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter P-AXIS-00156 oder P-AXIS-00157 korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Achstyp P-AXIS-00018 der betroffenen Achse.
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Referenzfahrt mit/ohne Nocken P-AXIS-00156.
%4: | Fehlerhafter Wert [-]
Referenzfahrt mit/ohne Bewegungsumkehr P-AXIS-00157.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.