# Genauhalt bei Eilgang (P-CHAN-00235)

P-CHAN-00235 | Genauhalt nach jedem Eilgangsatz
Beschreibung | Wird der Parameter mit 1 belegt, erfolgt nach jedem Eilgangsatz (G00) automatisch ein Genauhalt (G60). Aktives Überschleifen (G61, G261) wird dann für diesen Satz unterdrückt.
Parameter | exact_stop_after_g00
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Eilgangbewegung ohne Genauhalt (G60) (Default). 1: Eilgangbewegung mit anschließendem automatischen Genauhalt (G60).
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |