# ID 120463

Eckenabstand fuer iterative Bestimmung des Zwischenpunkts zu klein.
Beschreibung | Beim Polynomüberschleifen über die Funktion G61, G261 ist bei der Parametrierung über #CONTOUR MODE[] der Eckenabstand bzw. die Eckenabweichung zu klein gewählt worden. Der Fehler kann auch dann auftreten, wenn die Konturelemente nahe an der Auflösungsgrenze der CNC sind. In diesem Fall kann nicht mehr überschliffen werden.

Weitere Information zu Polynomüberschleifen siehe
[PROG// Kapitel: Polynomüberschleifen], FCT-D3.

Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 7 | Je nach Modus Eckenabstand oder Eckenabweichung im CNC Befehl #CONTOUR MODE[] größer wählen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Ermittelter Eckenabstand.
%2: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Unterer Grenzwert für Eckenabstand.
%3: | NC-Satznummer
Erster Satz des Übergangs.
%4: | NC-Satznummer
Zweiter Satz des Übergangs.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.