# ID 310014

Ungültiger Zustandswechsel für Abstandsregelung.
Beschreibung | Für die Abstandsregelung wurde in der SPS ein ungültiger Zustandswechsel kommandiert. Fehler kann nur bei achsspezifischer Abstandsregelung auftreten. Weiter Informationen siehe [FCT-M3//Zustände und Transitionen der Abstandsregelung]
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren des SPS-Programms.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, logische Kanalnummer Logische Nummer eines NC-Kanals (P-CHAN-00400) bei 3D-Abstandsregelung.
%2: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm
Fehlertyp | -