# Name des aktivierten Transformationsstacks bei Programmstart (P-CHAN-00757)

P-CHAN-00757 | Name des aktivierten Transformationsstacks bei Programmstart
Beschreibung | Angeben des definierten Namen P-CHAN-00752. Dieser Stack wird bei Programmstart aktiviert. Über diesen Parameter kann der Name des Transformationsstacks angegeben werden, der bei Programmstart aktiviert werden soll. Der angegebene Name muss über P-CHAN-00752 festgelegt sein.
Parameter | trafo_stack_name_active_prog_start
Datentyp | STRING
Datenbereich | 7 Zeichen
Dimension | ----
Standardwert | *
Anmerkungen | * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring. Ab CNC-Version V3.01.3080.09