# ID 110399

Messmethode unzulässig belegt. Nur eine Methode darf angewählt werden.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00117 für das Messen ist unzulässig belegt worden. Der Parameter P-AXIS-00117 wird mit dem Defaultwert belegt.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Einstellung des Parameters P-AXIS-00117 nur wenn P-AXIS-00115 entsprechend inaktiv ist.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse P-AXIS-00016.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Parameter P-AXIS-00117.
%3: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Parameter P-AXIS-00115.
%4: | Aktueller Wert [-]
Korrigierter Parameter P-AXIS-00117.
%5: | Korrigierter Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.