# ID 70617

Beim Messen auf Festanschlag wurde die Latch-Bedingung vor Erreichen der Latch-Freigabeposition gültig.
Beschreibung | Während einer Messfahrt auf Festanschlag war die in den Achsparametern P-AXIS-00774, P-AXIS-00775 und P-AXIS-00778 eingestellte Latchbedingung bereits aktiv, obwohl der in P-AXIS-00776 bzw. P-AXIS-00777 eingestellte Mindestweg zur Aktivierung der Latchbedingung noch nicht zurückgelegt war.
Reaktion | Klasse | 2 | Ausgabe einer Fehlermeldung Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren der Achsparameter P-AXIS-00774, P-AXIS-00775 und P-AXIS-00778.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Betrag des Schleppabstandes
%3: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Schleppabstand-Grenzwert (P-AXIS-00774)
%4: | Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Grenzwert für Bewegung während Festanschlagserkennung (P-AXIS-00778)
%5: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Aktueller Wert der Bewegung während Festanschlagserkennung.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.