# Übersicht Achsparameter

## Die Übersicht der Achsparameter ist tabellarisch in 4 Spalten sortiert

- In der 1. Spalte steht die eindeutige Kennung des Achsparameters, die sog. "ID". Diese setzt sich aus dem Präfix "P-AXIS" und einer eindeutigen 5-stelligen Nummer zusammen,
  z.B. P-AXIS-00001.
- In der 2. Spalte ist die Datenstruktur dargestellt, in der der Parameter definiert ist,
  z.B. getriebe[i].slope_profil.
  Die Struktur dient der Kategorisierung, welche sich folgend im Kapitelaufbau widerspiegelt.
- In der 3. Spalte findet sich der "Parameter" mit seiner genauen Bezeichnung,
  z.B. a_beschl.
  Wichtig zu erwähnen ist, dass "Struktur"+"Parameter" immer zusammen gehören und exakt so in der Achsparameterliste konfiguriert werden müssen,
  z.B. getriebe[i].slope_profil.a_beschl
- In der 4. Spalte wird die "Funktionalität" in einem zusammenfassenden Begriff/Kurzbeschreibung dargestellt,
  z.B. Dynamikkenngröße für nichtlinearen Slope.

ID | Struktur | Parameter | Funktionalität/ Kurzbeschreibung
--- | --- | --- | ---
P-AXIS-00001 | getriebe[i].slope_profil. | a_beschl | Beschleunigung bei Bearbeitungsvorschub (Nichtlinearer Slope)
P-AXIS-00002 | getriebe[i].slope_profil. | a_brems | Verzögerung bei Bearbeitungsvorschub (Nichtlinearer Slope)
P-AXIS-00003 | getriebe[i].dynamik. | a_emergency | Verzögerung für Notstopp
P-AXIS-00004 | getriebe[i].slope_profil. | a_grenz | Beschleunigung im Eilgang (Nichtlinearer Slope)
P-AXIS-00005 | getriebe[i].lslope_profil. | a_grenz_stufe_1 | Beschleunigung der Stufe 1 im Eilgang (Linearer Slope)
P-AXIS-00006 | getriebe[i].lslope_profil. | a_grenz_stufe_2 | Beschleunigung der Stufe 2 im Eilgang (Linearer Slope)
P-AXIS-00007 | getriebe[i].beschl_kennlinie. | a_konst | Konstante Beschleunigung im Bereich n<ngrenz
P-AXIS-00008 | getriebe[i].dynamik. | a_max | Maximal zulässige Achsbeschleunigung
P-AXIS-00009 | handbetrieb.hb. | a_max | Maximale Beschleunigung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation
P-AXIS-00010 | getriebe[i].beschl_kennlinie. | a_min | Minimale Beschleunigung, die nicht unterschritten werden darf
P-AXIS-00011 | getriebe[i].lslope_profil. | a_stufe_1 | Beschleunigung der Stufe 1 (Linearer Slope)
P-AXIS-00012 | getriebe[i].lslope_profil. | a_stufe_2 | Beschleunigung der Stufe 2 (Linearer Slope)
P-AXIS-00013 | getriebe[i].dynamik. | a_trans_weight | Gewichtung der Beschleunigung am Satzübergang
P-AXIS-00014 | kenngr. | abs_pos_gueltig | Kennung für absolutes Wegmesssystem
P-AXIS-00015 | kenngr. | achs_mode | Betriebsart einer Achse
P-AXIS-00016 | kopf. | achs_nr | Logische Achsnummer
P-AXIS-00018 | kenngr. | achs_typ | Achstyp (Linearachse, Rundachse, Spindel)
P-AXIS-00019 | antr.sercos. | antr_adr | Antriebsadresse (SERCOS)
P-AXIS-00020 | kenngr. | antr_typ | Antriebstyp
P-AXIS-00021 | lr_param. | anwahl_losekomp | Anwahl der Losekompensation
P-AXIS-00023 | kenngr. | anzeige | Aktivierung der Anzeigefunktion
P-AXIS-00024 | getriebe[i].lslope_profil. | a_feedh | Dynamikkenngröße für linearen Slope
P-AXIS-00025 | handbetrieb.hr. | aufl[i] | Handradauflösungen
P-AXIS-00026 | getriebe[i].beschl_kennlinie. | b1 | Parameter des a(n) Polynoms (B1)
P-AXIS-00027 | getriebe[i].beschl_kennlinie. | b2 | Parameter des a(n) Polynoms (B2)
P-AXIS-00028 | getriebe[i].beschl_kennlinie. | b3 | Parameter des a(n) Polynoms (B3)
P-AXIS-00030 | getriebe[i]. | vb_max_red_zone | Maximal zulässige Achsgeschwindigkeit im Sicherheitsbereich
P-AXIS-00031 | kenngr. | beweg_richt | Festlegung der Spindeldrehrichtung
P-AXIS-00036 | lr_hw[i]. | cam_direct_access | Zugriff auf Nockensignale
P-AXIS-00037 | lr_hw[i]. | cam_hw_id_string | Name der Hardware
P-AXIS-00038 | lr_hw[i]. | cam_level | Signalpegel für Nockensignale
P-AXIS-00039 | lr_hw[i]. | cam_mask | Bitmaske für Nockensignale
P-AXIS-00040 | kopf. | clone_of | Übernahme von Parametern einer existierenden Achse als Grundeinstellung
P-AXIS-00041 | lr_hw[i]. | cntr_channel | Counter-Kanalnummer
P-AXIS-00042 | lr_hw[i]. | cntr_hw_id_string | Name der Counter-Hardware
P-AXIS-00043 | kenngr. | coll_check_ax_nr | Achskollisionsüberwachung: Logische Achsnummer
P-AXIS-00044 | kenngr. | coll_decelerate_chan | Achskollisionsüberwachung: Anhalten in allen Kanälen bei Antriebsfehlern
P-AXIS-00045 | kenngr. | coll_offset | Achskollisionsüberwachung: Sicherheitsabstand
P-AXIS-00046 | handbetrieb.default. | control_element | Logische Bedienelementnummer
P-AXIS-00047 | lr_param. | crosscomp | Aktivierung der Kreuzkompensation
P-AXIS-00048 | lr_hw[i]. | da_channel | D/A-Kanalnummer
P-AXIS-00049 | lr_hw[i]. | da_hw_id_string | Name der D/A-Hardware
P-AXIS-00050 | antr.simu. | daempfung_n | Dämpfung der Achssimulation (Nenner)
P-AXIS-00051 | antr.simu. | daempfung_z | Dämpfung der Achssimulation (Zähler)
P-AXIS-00052 | kenngr. | def_cax_gear_st | Definition der Getriebestufe für C-Achsbetrieb
P-AXIS-00053 | getriebe[i].slope_profil. | a_feedh | Verzögerung für Vorschub-Stopp (Nichtlinearer Slope)
P-AXIS-00054 | getriebe[i]. | default_lr_hw_nbr | Nummer des hardwarespezifischen Parametersatzes der Getriebestufe
P-AXIS-00056 | kenngr. | diff_pos_tracking | Nachführbetrieb: Maximale Abweichung nach Abwahl
P-AXIS-00057 | lr_hw[i]. | drift_wert | Wert der Driftkompensation
P-AXIS-00058 | kenngr. | durchm_prog_abs | Durchmesserprogrammierung absolut
P-AXIS-00059 | kenngr. | durchm_prog_rel | Durchmesserprogrammierung relativ
P-AXIS-00060 | kenngr. | echtzeit_bit_nr | SERCOS-Status/Steuerbits zum Messen definieren
P-AXIS-00061 | antr.simu. | eigenfrequenz_n | Eigenfrequenz der Achssimulation (Nenner)
P-AXIS-00062 | antr.simu. | eigenfrequenz_z | Eigenfrequenz der Achssimulation (Zähler)
P-AXIS-00063 | antr.sercos. | eval_calc_slot | Zeitschlitzberechnung (SERCOS)
P-AXIS-00064 | kenngr. | fast_from_cam | Schnelle/langsame Rückfahrt vom Nocken
P-AXIS-00065 | antr.profibus. | feinaufloesung | Faktor zur Umrechnung der Lagegeberwerte (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00067 | filter[i]. | fg_f0 | Charakteristische Frequenz des achsspezifischen Sollwertfilters
P-AXIS-00068 | antr.sercos.ident[i]. | file | Dateiname (SERCOS)
P-AXIS-00069 | handbetrieb.hr. | filter_zeit | Filterzeitkonstante für Handradinkremente
P-AXIS-00070 | kenngr. | gantry_ax_nr | Achsnummer der Masterachse
P-AXIS-00071 | kenngr. | gantry_max_diff_reset_locked | Nicht resetfähige Wegdifferenz zwischen Master- und Slaveachse
P-AXIS-00072 | kenngr. | gantry_max_diff_resetable | Resetfähige Wegdifferenz zwischen Master- und Slaveachse
P-AXIS-00073 | kenngr. | gantry_offset | Statischer Offset zwischen Master- und Slaveachse
P-AXIS-00074 | kenngr. | gantry_slave_no_homing | Unterdrücken Referenzpunktfahrt für Gantryslaveachse
P-AXIS-00075 | kenngr. | gantry_vb_korr | Korrekturgeschwindigkeit zum Ausfahren der Gantrydifferenz
P-AXIS-00076 | handbetrieb.jog. | geschw[i] | Joggeschwindigkeiten
P-AXIS-00077 | handbetrieb.tipp. | geschw[i] | Tippgeschwindigkeiten
P-AXIS-00078 | getriebe[i]. | getr_schalt_pos | Getriebeschaltposition
P-AXIS-00079 | kenngr. | getriebe_stufe | Nummer der Default-Getriebestufe
P-AXIS-00080 | filter[i]. | guete | Bandbreite des achsspezifischen Sollwertfilters
P-AXIS-00081 | getriebe[i].slope_profil. | tr_feedh | Rampenzeit für Vorschub-Stopp (Nichtlinearer Slope)
P-AXIS-00082 | handbetrieb.ipo. | hb_proz_a_max | Beschleunigungsanteil Handbetrieb mit paralleler Interpolation
P-AXIS-00083 | handbetrieb.ipo. | hb_proz_v_max | Geschwindigkeitsanteil Handbetrieb mit paralleler Interpolation
P-AXIS-00084 | kenngr. | homing_without_zero_pulse | Referenzpunktfahrt nur mit Nocken (ohne Nullimpuls)
P-AXIS-00085 | kenngr. | red_speed_zone_pos | Obere Grenze des Sicherheitsbereiches 1
P-AXIS-00086 | kenngr. | hub_messtaster | Messtasterhub für die Messtypen 2 und 4
P-AXIS-00087 | antr.sercos.at[i]. | ident_len | Länge der ID (SERCOS)
P-AXIS-00088 | antr.sercos.mdt[i]. | ident_len | Länge der ID (SERCOS)
P-AXIS-00089 | antr.sercos.at[i]. | ident_nr | AT-Identnummer (SERCOS)
P-AXIS-00090 | antr.sercos.mdt[i]. | ident_nr | MDT-Identnummer (SERCOS)
P-AXIS-00091 | kenngr. | in_add_interface | Aktivierung der (Zusatz-)Schnittstelle zur Aufschaltung applikationsspezifischer Führungsgrößen
P-AXIS-00092 | getriebe[i]. | incr_per_rev | Lagegeberinkremente pro Motorumdrehung
P-AXIS-00093 | kenngr. | red_speed_zone_neg | Untere Grenze des Sicherheitsbereiches 1
P-AXIS-00094 | handbetrieb.ipo. | ipo_proz_a_max | Beschleunigungsanteil Interpolation
P-AXIS-00095 | handbetrieb.ipo. | ipo_proz_v_max | Geschwindigkeitsanteil Interpolation
P-AXIS-00096 | antr.simu. | ist_gleich_soll | Istwert gleich Sollwert setzen für Antriebssimulation
P-AXIS-00097 | kenngr. | red_speed_zone_2_pos | Obere Grenze des Sicherheitsbereiches 2
P-AXIS-00098 | kenngr. | kasto_achse | Aktivierung Kantenstoßen
P-AXIS-00099 | getriebe[i]. | kv | Proportionalfaktor kv für P-Lageregelung
P-AXIS-00100 | antr.sercos.ident[i]. | laenge | Länge der ID (SERCOS)
P-AXIS-00101 | kopf. | link_to | Verknüpfen eines Interpolatorausgangs mit einer bestimmten physikalischen Achse
P-AXIS-00102 | antr.sercos.ident[i]. | liste | ID als Liste (SERCOS)
P-AXIS-00103 | getriebe[i]. | lose | Größe der Lose
P-AXIS-00105 | kenngr. | red_speed_zone_2_neg | Untere Grenze des Sicherheitsbereiches 2
P-AXIS-00106 | lr_hw[i]. | mask_mess_1 | SERCOS-Statusbit zum Messen definieren
P-AXIS-00108 | kenngr. | max_diff_soll_ist | Maximal zulässige Positionsdifferenz bei Setzen der Reglerfreigabe
P-AXIS-00109 | kenngr. | max_vb_override | Maximal zulässiger Geschwindigkeitsoverride
P-AXIS-00112 | meas_simu. | meas_simu_mode | Methoden für die Messsimulation
P-AXIS-00113 | kenngr. | mess_neg_flanke | Messsignalflanke
P-AXIS-00114 | kenngr. | mess_offset | Messfahrtoffset für Messtyp 2
P-AXIS-00115 | kenngr. | mess_signal_achs_steuer | Messsignal über achsspezifische Steuerbitleiste
P-AXIS-00116 | kenngr. | mess_signal_sercos | Messen mit SERCOS-Antrieben
P-AXIS-00117 | kenngr. | mess_signal_taster | Messtaster-Signal über Hardware-Schnittstelle
P-AXIS-00118 | kenngr. | messachse | Achse als Messachse kennzeichnen
P-AXIS-00119 | antr.sercos.ident[i]. | mod | Modifikator der ID (SERCOS)
P-AXIS-00120 | lr_param. | mod_komp | Aktivierung der Modulokompensation
P-AXIS-00122 | antr. | mode_act_pos | Behandlung der Antriebsistposition
P-AXIS-00123 | antr. | mode_cmd_pos | Behandlung der Antriebssollposition
P-AXIS-00124 | getriebe[i]. | modulo_fehler | Fehler im Modulokreis
P-AXIS-00125 | getriebe[i]. | modulo_umdreh | Anzahl von Umdrehungen bei Kompensation von Modulofehlern
P-AXIS-00126 | getriebe[i]. | moduloo | Obere Modulogrenze
P-AXIS-00127 | getriebe[i]. | modulou | Untere Modulogrenze
P-AXIS-00128 | getriebe[i]. | multi_gain_n | Anpassung der Antriebsstellgröße an das Antriebsformat (Nenner)
P-AXIS-00129 | getriebe[i]. | multi_gain_z | Anpassung der Antriebsstellgröße an das Antriebsformat (Zähler)
P-AXIS-00130 | getriebe[i].beschl_kennlinie. | n_grenz | Grenzdrehzahl der Beschleunigungskennlinie
P-AXIS-00131 | antr.sercos.at[i]. | nc_ref | Zuordnung der Eingangs-Prozessdaten zur CNC-internen Nomenklatur (SERCOS)
P-AXIS-00132 | antr.sercos.mdt[i]. | nc_ref | Zuordnung der Ausgangs-Prozessdaten zur CNC-internen Nomenklatur (SERCOS)
P-AXIS-00134 | antr.sercos.ident[i]. | nr | SERCOS-Ident-Nr (SERCOS)
P-AXIS-00135 | getriebe[i]. | nummer | Nummer der Getriebestufe
P-AXIS-00136 | lr_hw[i]. | nummer | Nummer des hardwarespezifischen Parametersatzes
P-AXIS-00137 | handbetrieb. | offsetgrenze_neg | Relative negative Offsetgrenze im Handbetrieb
P-AXIS-00138 | handbetrieb. | offsetgrenze_pos | Relative positive Offsetgrenze im Handbetrieb
P-AXIS-00139 | handbetrieb.default. | operation_mode | Betriebsart des Handbetriebs
P-AXIS-00140 | filter[i]. | order | Ordnung des achsspezifischen Sollwertfilters
P-AXIS-00141 | kenngr. | out_add_interface | Aktivierung der (Zusatz-)Schnittstelle zur Bereitstellung von Soll- und Istgrößen
P-AXIS-00145 | meas_simu. | parameter1 | Einstellung Parameter 1 bei Messsimulation
P-AXIS-00146 | meas_simu. | parameter2 | Einstellung Parameter 2 bei Messsimulation
P-AXIS-00147 | meas_simu. | parameter3 | Einstellung Parameter 3 bei Messsimulation
P-AXIS-00148 | meas_simu. | parameter4 | Einstellung Parameter 4 bei Messsimulation
P-AXIS-00150 | antr.sercos.ident[i]. | phase | Phase für ID-Bearbeitung (SERCOS)
P-AXIS-00151 | getriebe[i]. | pos_einschw_zeit | Maximal zulässige Einschwingzeit für Genauhaltfenster
P-AXIS-00152 | getriebe[i]. | pos_refpkt | Position des Referenzpunktes
P-AXIS-00153 | filter[i]. | prototype | Charakteristik des achsspezifischen Sollwertfilters
P-AXIS-00154 | getriebe[i].dynamik. | r_trans_weight | Dynamikkenngröße für nichtlinearen Slope
P-AXIS-00155 | getriebe[i]. | rapid_speed_red | Überwachung Sicherheitsbereich
P-AXIS-00156 | kenngr. | ref_ohne_nocken | Referenzpunktfahrt ohne Nocken
P-AXIS-00157 | kenngr. | ref_ohne_rev | Referenzpunktfahrt ohne Revertieren
P-AXIS-00158 | kenngr. | ref_richt | Vorzugsrichtung der Achse bei Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00159 | getriebe[i]. | reverse | Vorzeichenumkehr für Stellgröße und Istwert
P-AXIS-00160 | antr.sercos. | ring_nr | Ringnummer (SERCOS)
P-AXIS-00161 | antr.simu. | rpf_weg_bis_nip | Weg bis zum Nullimpuls bei Referenzpunktfahrtsimulation
P-AXIS-00162 | antr.profibus. | s_ls_limit | Slave-Lebenszeichengrenzwert (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00164 | filter[i]. | share_percent | Signalanteil des achsspezifischen Sollwertfilters
P-AXIS-00165 | vorsteuer. | shift_time | Zeitversatz Sollwerte-Vorsteuergrößen
P-AXIS-00166 | getriebe[i]. | slep_abw | Bleibende Abweichung bei nichtlinearer Schleppabstandsüberwachung
P-AXIS-00167 | getriebe[i]. | slep_dyn | Faktor für die dynamische Schleppabstandsüberwachung
P-AXIS-00168 | getriebe[i]. | slep_max | Maximaler Schleppabstand
P-AXIS-00169 | getriebe[i]. | slep_min | Minimaler Schleppabstand
P-AXIS-00170 | getriebe[i]. | slep_time_const | Zeitkonstante für Schleppabstandsüberwachung
P-AXIS-00172 | getriebe[i]. | slep_ueberw_typ | Art der Schleppabstandsüberwachung
P-AXIS-00173 | antr.sercos.times. | slkn | Slavekennung
P-AXIS-00174 | lr_param. | crosscomp2 | Aktivierung der Flächenkompensation
P-AXIS-00175 | lr_param. | ssfk | Aktivierung der SSFK
P-AXIS-00176 | lr_param. | suppress_pos_lag_error | Schleppabstandsfehler unterdrücken
P-AXIS-00177 | kenngr. | swe_neg | Negativer Softwareendschalter
P-AXIS-00178 | kenngr. | swe_pos | Positiver Softwareendschalter
P-AXIS-00179 | kenngr. | swe_toleranz | Toleranzband für Softwareendschalter
P-AXIS-00180 | antr.sercos.times. | t1 | Sendezeitpunkt des Antriebstelegramms
P-AXIS-00181 | antr.sercos.times. | t1min | Frühester Sendezeitpunkt des Antriebstelegramms
P-AXIS-00182 | antr.sercos.times. | t2 | Sendezeitpunkt des MDT
P-AXIS-00183 | antr.sercos.times. | t3 | Zeitpunkt für das Gültigwerden der Sollwerte
P-AXIS-00184 | antr.sercos.times. | t4 | Erfassung der Istwerte
P-AXIS-00185 | antr.sercos.times. | t4min | Erfassung der Istwerte
P-AXIS-00186 | antr.sercos.times. | tatat | Sendeerholzeit
P-AXIS-00187 | antr.sercos.times. | tatmt | Umschaltzeitpunkt zwischen Senden und Empfangen
P-AXIS-00188 | antr.sercos. | telegramm_typ | Telegrammtyp (SERCOS)
P-AXIS-00189 | kenngr. | tendenz_pruef | Tendenzprüfung aktivieren
P-AXIS-00190 | vorsteuer. | timeconst_cmd_filter | Zeitkonstante Tiefpassfilter Stellgröße
P-AXIS-00191 | antr. | nbr_delay_cycles | Verzögerung zwischen Stellgröße und Istwert
P-AXIS-00192 | antr.sercos.times. | tmtsg | Verarbeitungszeit der Sollwerte
P-AXIS-00193 | antr.sercos.times. | tmtsy | Empfängererholzeit im Slave
P-AXIS-00194 | antr.simu. | totzeit | Totzeit für Antriebssimulation
P-AXIS-00195 | getriebe[i].slope_profil. | tr_beschl_ab | Rampenzeit für Beschleunigungsabbau (Nichtlinearer Slope)
P-AXIS-00196 | getriebe[i].slope_profil. | tr_beschl_zu | Rampenzeit für Beschleunigungsaufbau (Nichtlinearer Slope)
P-AXIS-00197 | getriebe[i].slope_profil. | tr_brems_ab | Rampenzeit für Verzögerungsabbau (Nichtlinearer Slope)
P-AXIS-00198 | getriebe[i].slope_profil. | tr_brems_zu | Rampenzeit für Verzögerungsaufbau (Nichtlinearer Slope)
P-AXIS-00199 | getriebe[i].dynamik. | tr_geom | Geometrische Rampenzeit
P-AXIS-00200 | getriebe[i].slope_profil. | tr_grenz | Rampenzeit im Eilgang (Nichtlinearer Slope)
P-AXIS-00201 | getriebe[i].dynamik. | tr_min | Minimal zulässige Rampenzeit
P-AXIS-00202 | getriebe[i].beschl_kennlinie. | typ | Typ der Beschleunigungskennlinie
P-AXIS-00203 | antr.sercos.ident[i]. | type | Typ der ID (SERCOS)
P-AXIS-00204 | filter[i]. | type | Typ des achsspezifischen Sollwertfilters
P-AXIS-00205 | antr. | v_reso_denom | Normierung der Geschwindigkeit (Nenner)
P-AXIS-00206 | antr. | v_reso_num | Normierung der Sollgeschwindigkeit (Zähler)
P-AXIS-00207 | antr. | v_time_base | Zeitbasis für Normierung der Geschwindigkeit
P-AXIS-00208 | kenngr. | vb_corr_tracking | Nachführbetrieb: Maximale Geschwindigkeit der Ausgleichsbewegung nach Abwahl
P-AXIS-00209 | getriebe[i]. | vb_eilgang | Eilganggeschwindigkeit
P-AXIS-00210 | handbetrieb.tipp. | vb_eilgang | Eilganggeschwindigkeit für Tippbetrieb
P-AXIS-00211 | getriebe[i].lslope_profil. | vb_grenz_stufe_1_2 | Umschaltgeschwindigkeit im Eilgang (Linearer Slope)
P-AXIS-00212 | getriebe[i].dynamik. | vb_max | Maximal zulässige Achsgeschwindigkeit
P-AXIS-00213 | handbetrieb.hb. | vb_max | Maximale Geschwindigkeit bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation
P-AXIS-00214 | getriebe[i]. | vb_max_red | Reduzierte Maximalgeschwindigkeit bei aktivem G01
P-AXIS-00215 | kenngr. | vb_messen | Messgeschwindigkeit für Messtyp 2
P-AXIS-00216 | getriebe[i]. | vb_min_null | Grenzwert für Spindeldrehzahl - Null
P-AXIS-00217 | kenngr. | vb_prozent | Spindeldrehzahl erreicht - Toleranzband
P-AXIS-00218 | getriebe[i]. | vb_reflow | Langsame Geschwindigkeit zur genauen Bestimmung des Referenzpunktes
P-AXIS-00219 | getriebe[i]. | vb_refmax | Schnelle Geschwindigkeit zur Erfassung des Referenznockens
P-AXIS-00220 | getriebe[i]. | vb_regelgrenze | Grenzgeschwindigkeit für das Messsystem
P-AXIS-00221 | getriebe[i].lslope_profil. | vb_stufe_1_2 | Umschaltgeschwindigkeit (Linearer Slope)
P-AXIS-00223 | vorsteuer. | vorsteuerung | Vorsteuermodus
P-AXIS-00224 | kenngr. | vorz_richtung | Einschränkung der Spindeldrehrichtung
P-AXIS-00225 | vorsteuer. | vs_a_faktor | Zähler Ersatzzeitkonstante für die Beschleunigungsvorsteuerung
P-AXIS-00226 | vorsteuer. | vs_a_nenner | Nenner Ersatzzeitkonstante für die Beschleunigungsvorsteuerung
P-AXIS-00228 | vorsteuer. | vs_v_faktor | Zähler Gewichtungsfaktor für die Vorsteuerung
P-AXIS-00229 | vorsteuer. | vs_v_nenner | Nenner Gewichtungsfaktor für die Vorsteuerung
P-AXIS-00230 | lr_hw[i]. | vz_istw | Vorzeichenumkehr des Istwertes
P-AXIS-00231 | lr_hw[i]. | vz_stellgr | Vorzeichenumkehr der Stellgröße
P-AXIS-00232 | handbetrieb.jog. | weg[i] | Jogschrittweiten
P-AXIS-00233 | getriebe[i]. | wegaufn | Wegauflösung des Messsystems (Nenner)
P-AXIS-00234 | getriebe[i]. | wegaufz | Wegauflösung des Messsystems (Zähler)
P-AXIS-00235 | antr.sercos.ident[]. | wert | Wert der ID (SERCOS)
P-AXIS-00236 | getriebe[i]. | window | Positionsfenster für Genauhalt
P-AXIS-00237 | getriebe[i]. | wsi_meldung | Definition der Wegstrecke zwischen Schmierimpulsen
P-AXIS-00238 | antr.simu. | zeitkonstante_n | Abtastzeitkonstante für Achssimulation (Nenner)
P-AXIS-00239 | antr.simu. | zeitkonstante_z | Abtastzeitkonstante für Achssimulation (Zähler)
P-AXIS-00240 | getriebe[i].beschl_kennlinie. | a_max | Maximale Beschleunigung für Beschleunigungskennlinie Typ 3
P-AXIS-00241 | getriebe[i].beschl_kennlinie. | n1 | Drehzahlgrenze 1 für Beschleunigungskennlinie Typ 3
P-AXIS-00242 | getriebe[i].beschl_kennlinie. | n2 | Drehzahlgrenze 2 für Beschleunigungskennlinie Typ 3
P-AXIS-00243 | lr_param. | n_backlash_cyc | Verteilung der Lose auf mehrere Taktzyklen
P-AXIS-00244 | getriebe[i].dyn_kv. | dyn_kv_active | Aktivierung der dynamischen kv-Anpassung
P-AXIS-00245 | getriebe[i].dyn_kv. | kv1 | Parameter der dynamischen kv-Anpassung (kv1)
P-AXIS-00246 | getriebe[i].dyn_kv. | v1 | Parameter der dynamischen kv-Anpassung (v1)
P-AXIS-00247 | getriebe[i].dyn_kv. | kv2 | Parameter der dynamischen kv-Anpassung (kv2)
P-AXIS-00248 | getriebe[i].dyn_kv. | v2 | Parameter der dynamischen kv-Anpassung (v2)
P-AXIS-00249 | kenngr. | gantry_diff_check_without_homing | Überwachung Gantrydifferenz vor Referenzpunkfahrt
P-AXIS-00250 | kenngr. | configure_sai | Konfiguration einer SAI-Achse für PLCopen
P-AXIS-00251 | kenngr. | auto_call_ax | Anfordern einer SAI-Achse bei Reset
P-AXIS-00252 | kenngr. | consider_total_brake_dist | Anfahren einer Zielposition bei Richtungsumkehr bei PLCopen
P-AXIS-00253 | kenngr. | gantry_synchronous_slave_homing | Antriebsgeführtes Referenzieren des Gantryverbunds (SERCOS)
P-AXIS-00254 | kenngr. | cnc_controlled_stop_after_error | CNC-geführte Fehlerreaktion bei Gantryachsen
P-AXIS-00255 | vorsteuer. | default_active | Permanente Aktivierung der Vorsteuerung
P-AXIS-00256 | vorsteuer. | global_disable | Permanente Deaktivierung der Vorsteuerung
P-AXIS-00257 | kenngr. | probing_signal_via_plc | Messsignal über HLI Control Unit
P-AXIS-00258 | kenngr. | tracking_offset_remain | Nachführbetrieb: Positionsoffset nach Nachführbetrieb beibehalten
P-AXIS-00259 | handbetrieb.hb. | a_feedh | Feedholdbeschleunigung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation
P-AXIS-00260 | antr.profibus. | velocity_command_control | Aktivierung der Sollgeschwindigkeitsschnittstelle (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00261 | kenngr. | gantry_deskew_trigger | Flankenauswertung GantryOn-Signal
P-AXIS-00262 | kenngr. | coll_moving_dir_inverted | Achskollisionsüberwachung: Invertieren der Bewegungsrichtungen
P-AXIS-00263 | kenngr. | coll_zero_position_offset | Achskollisionsüberwachung: Offset der Nullpositionen
P-AXIS-00264 | antr.sercos. | op_mode_for_velocity_control | Betriebsart für Geschwindigkeitsregelung (SERCOS)
P-AXIS-00265 | antr. | velocity_position_control_on | Grenzgeschwindigkeit zum Umschalten auf Drehzahlregelung
P-AXIS-00266 | antr. | velocity_position_control_off | Grenzgeschwindigkeit zum Rückschalten auf Lageregelung
P-AXIS-00267 | kenngr. | coll_use_a_emergency | Achskollisionsüberwachung: Wirksame Verzögerung
P-AXIS-00268 | getriebe[i]. | vb_not_referenced | Maximale Geschwindigkeit für nicht referenzierte Achsen
P-AXIS-00269 | kenngr. | meas_signal_drive | Messsignal vom Antrieb
P-AXIS-00270 | getriebe[i]. | slope_type | Wirksames Beschleunigungsprofil
P-AXIS-00271 | lr_param. | temp_comp | Anwahl der Temperaturkompensation
P-AXIS-00272 | lr_param. | temp_comp_position_0 | Parametrierung der Temperaturkompensation (Bezugsposition)
P-AXIS-00273 | lr_param. | temp_comp_offset_0 | Parametrierung der Temperaturkompensation (Offset)
P-AXIS-00274 | lr_param. | temp_comp_coefficient | Parametrierung der Temperaturkompensation (Steigung)
P-AXIS-00275 | lr_param. | temp_comp_n_cycles | Verteilung der Temperaturkompensation auf mehrere Taktzyklen
P-AXIS-00276 | lr_param. | field_bus_allows_optimized_schedule | Optimierter Buszugriff
P-AXIS-00277 | kenngr. | prog_move_requires_homing | Verfahren nicht referenzierter Achsen sperren
P-AXIS-00278 | kenngr. | set_refpos_mode | Modis zum Setzen der Referenzposition
P-AXIS-00279 | kenngr. | set_refpos_offset | Offset zur Referenzposition
P-AXIS-00280 | getriebe[i].lslope_profil. | d_grenz_stufe_1 | Verzögerung der Stufe 1 im Eilgang (Linearer Slope)
P-AXIS-00281 | getriebe[i].lslope_profil. | d_grenz_stufe_2 | Verzögerung der Stufe 2 im Eilgang (Linearer Slope)
P-AXIS-00282 | getriebe[i].lslope_profil. | d_stufe_1 | Verzögerung der Stufe 1 (Linearer Slope)
P-AXIS-00283 | getriebe[i].lslope_profil. | d_stufe_2 | Verzögerung der Stufe 2 (Linearer Slope)
P-AXIS-00284 | kenngr. | gantry_max_homing_dist | Maximalweg für Gantryslaveachse bei Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00285 | getriebe[i]. | a_ref | Beschleunigung bei Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00286 | getriebe[i]. | tr_ref | Rampenzeit bei Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00287 | kenngr. | disable_super_imposed | Superimposed Interpolator ausschalten bei PLCopen
P-AXIS-00288 | cam_gear. | is_master | Achse als Camming / Gearing -Master definieren
P-AXIS-00289 | cam_gear. | v_diff_percent | Geschwindigkeitstoleranzbereich bei Camming / Gearing
P-AXIS-00290 | cam_gear. | time_in_window | Minimalzeit im Toleranzbereich für Geschwindigkeitssynchronisation bei Camming / Gearing
P-AXIS-00291 | cam_gear. | time_out_in_window | Maximalzeit für Geschwindigkeitssynchronisation bei Camming / Gearing
P-AXIS-00292 | getriebe[i].dynamik. | a_w_max | Maximale Beschleunigung bei Gewichtung
P-AXIS-00293 | getriebe[i].dynamik. | tr_w_min | Minimale Rampenzeit bei Gewichtung
P-AXIS-00294 | kenngr. | homing_overflow_evaluation | Anwahl der Referenziermethode 'Auswertung des Encoderüberlaufes'
P-AXIS-00295 | antr.canopen. | probing_input_number | Nummer des Messeinganges (CANopen)
P-AXIS-00296 | lr_hw[i]. | encoder_range | Encoder Wertebereich für EtherCAT-Antriebe
P-AXIS-00297 | kopf. | log_achs_name | Defaultname der Achse
P-AXIS-00298 | getriebe[i]. | max_reference_position_offset | Gantry-Überwachung bei antriebsgeführter Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00299 | kenngr. oder kenngr.homing. | homing_type | Art der Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00300 | cam_gear. | mv_type | Mittelwertfilter für Master-Istgeschwindigkeit bei Camming / Gearing
P-AXIS-00301 | cam_gear. | mv_nbr_cycles | Anzahl der Abtastzyklen für Mittelwertfilter bei Camming / Gearing
P-AXIS-00302 | cam_gear. | delay_time | Totzeit bei istwertseitiger Getriebekopplung bei Camming / Gearing
P-AXIS-00303 | cam_gear. | v_max_slave | Maximale Sollgeschwindigkeit für Slaveachse bei Camming / Gearing
P-AXIS-00304 | cam_gear. | a_max_slave | Maximale Sollbeschleunigung für Slaveachse bei Camming / Gearing
P-AXIS-00305 | cam_gear. | v_phasing | Geschwindigkeit für Synchronisierung der Phase bei Camming / Gearing
P-AXIS-00306 | cam_gear. | a_phasing | Beschleunigung für Synchronisierung der Phase bei Camming / Gearing
P-AXIS-00307 | cam_gear. | d_phasing | Verzögerung für die Synchronisierung der Phase bei Camming / Gearing
P-AXIS-00308 | cam_gear. | keep_coupling_on_lr_error | Kopplungsverhalten bei Fehler aus Lageregler bei Camming / Gearing
P-AXIS-00309 | cam_gear. | keep_coupling_on_fe_drop | Kopplungsverhalten bei Abfall der Vorschubfreigabe bei Camming / Gearing
P-AXIS-00311 | getriebe[i]. | vb_monitor | Geschwindigkeitsgrenzwert bei aktiver Ist-Geschwindigkeitsüberwachung
P-AXIS-00312 | kenngr. | enable_speed_monitoring | Aktivierung der Geschwindigkeitsüberwachung
P-AXIS-00313 | kenngr. | enable_feed_enable | Aktivierung der Bewegungsfreigabe per SPS
P-AXIS-00314 | getriebe[i]. | vb_torq_limit_max | Geschwindigkeitsüberwachung während Drehmomentbegrenzung
P-AXIS-00315 | antr.profibus. | read_abs_pos_from_drive | Lesen der Absolutposition aus Antrieb (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00316 | antr.profibus. | p1042 | Verschiebungsfaktor für G1_XIST1 (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00317 | antr.profibus. | p1043 | Verschiebungsfaktor für Absolutwert in G1_XIST2 (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00318 | antr.profibus. | read_abs_pos_mode | Berechnungsmodus für Istposition (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00319 | filter[i]. | enable | Aktivierung des achsspezifischen Sollwertfilters (für Standardfilter)
P-AXIS-00320 | antr. | operation_mode | Positionierbetriebsart einer Achse
P-AXIS-00321 | antr. | reference_cam_signal | Eingangsschnittstelle für Referenznockensignal
P-AXIS-00322 | kenngr. | in_add_interface_pos_as_offset | Behandlung der aufgeschalteten Lagesollwerte als Offset
P-AXIS-00323 | lr_param. | incr_quant | Quantisierung der Messsysteminkremente
P-AXIS-00324 | getriebe[i]. | torque_offset | Drehmomentoffset
P-AXIS-00325 | antr. | torque_scale_num | Zähler Skalierungsfaktor für Drehmoment
P-AXIS-00326 | antr. | torque_scale_denom | Nenner Skalierungsfaktor für Drehmoment
P-AXIS-00327 | kenngr. | pos_corr_drive_enable | Positionsdifferenz bei Setzen der Reglerfreigabe ausfahren
P-AXIS-00328 | lr_param. | distance_control_on | Freischaltung der Abstandsregelung (Getastete Spindel)
P-AXIS-00329 | kenngr. | ref_cam_is_limit_switch | Hardwareendschalter als Referenzschalter verwenden
P-AXIS-00330 | kenngr. | meas_signal_fixed_stop | Messen durch Fahren auf Festanschlag
P-AXIS-00331 | kenngr. | fixed_stop_pos_lag_limit | Limit für Schleppabstand bei Fahren auf Festanschlag
P-AXIS-00332 | kenngr. | fixed_stop_nbr_cycles | Anzahl der Lagereglerzyklen bei Fahren auf Festanschlag
P-AXIS-00333 | getriebe[i].homing. | torq_move_velocity | Geschwindigkeit beim Referenzieren auf Festanschlag
P-AXIS-00334 | getriebe[i].homing. | torq_move_acceleration | Beschleunigung beim Referenzieren auf Festanschlag
P-AXIS-00335 | getriebe[i].homing. | torq_move_jerk | Ruck beim Referenzieren auf Festanschlag
P-AXIS-00336 | antr.profibus. | abs_pos_revolutions | Anzahl detektierbarer Motorumdrehungen (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00337 | vorsteuer. | jerk_fact_num | Zähler Gewichtungsfaktor für Ruckvorsteuerung
P-AXIS-00338 | vorsteuer. | jerk_fact_denom | Nenner Gewichtungsfaktor für Ruckvorsteuerung
P-AXIS-00339 | getriebe[i].dynamik. | j_trans_c0 | Ruck am Satzübergang (nicht tangentenstetige Satzübergänge)
P-AXIS-00340 | getriebe[i].dynamik. | j_trans_c1 | Ruck am Satzübergang (tangentenstetige Satzübergänge)
P-AXIS-00341 | antr.profibus. | read_abs_pos_offset | Offset zur gelesenen Absolutposition des Antriebs (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00342 | getriebe[i].homing. | torq_move_torque_limit | Drehmomentgrenzwert beim Referenzieren auf Festanschlag
P-AXIS-00343 | getriebe[i].homing. | torq_detect_torque_limit | Grenzmoment für Detektion beim Referenzieren auf Festanschlag
P-AXIS-00344 | kenngr.homing. | torq_min_distance | Mindestweg beim Referenzieren auf Festanschlag
P-AXIS-00345 | kenngr.homing. | torq_max_distance | Maximalweg beim Referenzieren auf Festanschlag
P-AXIS-00346 | kenngr.homing. | torq_homing_dir | Richtung beim Referenzieren auf Festanschlag
P-AXIS-00347 | kenngr.homing. | torq_detect_velocity_limit | Geschwindigkeitsgrenzwert beim Referenzieren auf Festanschlag
P-AXIS-00348 | kenngr.homing. | torq_retraction_distance | Rückzugsweg beim Referenzieren auf Festanschlag
P-AXIS-00349 | kenngr.homing. | torq_homing_position | Referenzposition beim Referenzieren auf Festanschlag
P-AXIS-00350 | kenngr.homing. | torq_detect_time | Mindestzeit beim Referenzieren auf Festanschlag
P-AXIS-00351 | kenngr. | filter_position_window | Toleranzfenster für Achsfilter
P-AXIS-00352 | antr.profibus. | disable_auto_tracking | Automatisches Nachführen wenn Antrieb nicht bereit (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00353 | antr. | edge_bending_input_nbr | Nummer des zum Kantenstoßen verwendeten Messeinganges
P-AXIS-00354 | antr. | encoder_overflow_offset | Verschiebung des Encoderüberlaufes
P-AXIS-00355 | antr. | encoder_bit_range | Anzahl Bits zur Auswertung des Encoderüberlaufs
P-AXIS-00356 | kenngr. | pos_corr_ignore_feedhold | Bei Rückinterpolation nach Reglerfreigabe Feedhold ignorieren
P-AXIS-00357 | filter[i]. | time_constant | Zeitkonstante des achsspezifischen Sollwertfilters
P-AXIS-00358 | antr. | ignore_unknown_telegram_elements | Rampenzeit bei Maximalbeschleunigung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation
P-AXIS-00359 | handbetrieb.hb. | tr | Rampenzeit bei Maximalbeschleunigung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation
P-AXIS-00360 | handbetrieb.hb. | tr_feedh | Rampenzeit bei Feedhold bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation
P-AXIS-00361 | vorsteuer. | timeconst_sym_filter | Zeitkonstante Lagesollwertfilter zur Vorsteuerungssymmetrierung
P-AXIS-00362 | antr. | feed_const_num | Encoderauflösung über Vorschubkonstante (Zähler)
P-AXIS-00363 | antr. | feed_const_denom | Encoderauflösung über Vorschubkonstante (Nenner)
P-AXIS-00364 | antr.canopen. | zero_pulse_input_number | Nummer des digitalen Eingangs zum Nullimpuls latchen (CANopen)
P-AXIS-00365 | handbetrieb.ipo. | hb_v_max_track | Geschwindigkeit Handbetrieb bei Positionskorrektur
P-AXIS-00366 | handbetrieb.ipo. | hb_a_max_track | Beschleunigung Handbetrieb bei Positionskorrektur
P-AXIS-00367 | antr. | plc_watchdog_disable_drive_delay_time | Maximale Zeitverzögerung für Deaktivieren des Antriebs nach PLC-Watchdogfehler
P-AXIS-00368 | trafo.command_pos. | enable | Aktivierung der achsspezifischen Sollwerttransformation
P-AXIS-00369 | trafo.command_pos. | id | Transformations - ID der achsspezifischen Sollwerttransformation
P-AXIS-00370 | trafo.command_pos. | param[i] | Transformationsparameter der achsspezifischen Sollwerttransformation
P-AXIS-00371 | trafo.actual_pos.input[i]. | nr | Zusätzliche Eingangsachsen der achsspezifischen Istwerttransformation
P-AXIS-00372 | antr. | ethercat_master_name | Name des EtherCAT-Master Prozesses
P-AXIS-00373 | antr.dse. | brake_open_delay_time | Bremsöffnungsverzögerungszeit
P-AXIS-00374 | antr.dse. | brake_open_time | Bremsöffnungszeit
P-AXIS-00375 | antr.dse. | brake_close_premature_time | Bremsvorauseilzeit
P-AXIS-00376 | cam_gear. | j_phasing | Ruck für Synchronisierung der Phase bei Camming / Gearing
P-AXIS-00377 | cam_gear. | j_vel_sync | Ruck für die Geschwindigkeitssynchronisierung bei Camming / Gearing
P-AXIS-00378 | kenngr. | keep_tp_over_reset | Messauftragsabbruch bei Reset
P-AXIS-00379 | antr.profibus. | drive_velocity_base_value | Geschwindigkeitsbewertungsfaktor (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00380 | trafo.actual_pos. | enable | Aktivierung der achsspezifischen Istwerttransformation
P-AXIS-00381 | trafo.actual_pos. | id | Transformations - ID der achsspezifischen Istwerttransformation
P-AXIS-00382 | trafo.actual_pos. | param[i] | Transformationsparameter der achsspezifischen Istwerttransformation
P-AXIS-00383 | kenngr.multi_link[i]. | lead_axis | Logische Achsnummer der Leit- oder Führungsachse
P-AXIS-00384 | kenngr.multi_link[i]. | factor_numerator | Getriebekoppelfaktor Zähler
P-AXIS-00385 | kenngr.multi_link[i]. | factor_denominator | Getriebekoppelfaktor Nenner
P-AXIS-00386 | antr.sercos. | drive_supports_cnc_homing | CNC-geführte Referenzpunktfahrt mit Antriebsunterstützung durchführen (SERCOS)
P-AXIS-00387 | antr.sercos. | cnc_homing_rt_bit_layout | Zuweisung Steuer- und Statusbits für CNC-geführte Referenzpunktfahrt (SERCOS)
P-AXIS-00388 | antr. | cnc_homing_encoder | Für CNC geführte Referenzpunktfahrt benutzter Geber (SERCOS)
P-AXIS-00389 | vorsteuer. | velocity_delay_time | Verzögerungszeit für Geschwindigkeitsvorsteuerung
P-AXIS-00390 | vorsteuer. | acceleration_delay_time | Verzögerungszeit für Beschleunigungsvorsteuerung
P-AXIS-00391 | getriebe[i]. | load | Lastträgheitsmoment
P-AXIS-00392 | antr. | acc_reference_value | Bezugswert für die Umrechnung von Drehmomentwerten in das Motorformat
P-AXIS-00393 | kenngr. | gantry_slave_relative_homing | Gantryslaveachse relativ zu Encoderüberlauf referenzieren
P-AXIS-00394 | getriebe[i].dynamik. | a_overload_max | Maximale zulässige Beschleunigungsüberschreitung
P-AXIS-00395 | getriebe[i]. | pos_control_deadband | Totband für Lageregler
P-AXIS-00396 | antr.function[i]. | id | Name der Antriebsfunktion im NC-Programm
P-AXIS-00397 | antr.function[i]. | commu | Art der Kommunikation mit dem Antriebsverstärker
P-AXIS-00398 | antr.function[i]. | wr_ident[j] | Name des Parameters bzw. Telegrammelementes
P-AXIS-00399 | antr.function[i]. | data_type | Datentyp des zu übertragenden Datums
P-AXIS-00400 | antr.function[i]. | startup_value | Wert des Datenelementes nach Steuerungshochlauf
P-AXIS-00401 | antr.function[i]. | scaling_type | Umrechnung des zu übertragenden Datums
P-AXIS-00403 | antr. | abs_pos_offset | Offset zwischen Antriebsposition und CNC-Position bei Absolutgebern
P-AXIS-00404 | lr_hw[i]. | zero_pulse_search_max_dist | Maximaler Weg für Nullimpulssuche
P-AXIS-00405 | antr. | encoder_coarsening_factor | Faktor zur Vergröberung der Encoderauflösung
P-AXIS-00406 | antr. | permissible_telegram_failures | EtherCAT-Feldbus: Anzahl zulässiger Telegrammausfälle
P-AXIS-00407 | lr_param. | dyn_monitoring_v_err | Fehlerschwelle für zulässige Achsgeschwindigkeit bei Dynamiküberwachung im Lageregler
P-AXIS-00408 | antr.function[i]. | min_limit | Minimal zulässiger Ausgabewert
P-AXIS-00409 | antr.function[i]. | max_limit | Maximal zulässiger Ausgabewert
P-AXIS-00410 | antr. | dc_brake_control_bit | Bitnummer zur Ansteuerung einer Gleichstrombremse
P-AXIS-00411 | antr.sercos. | evaluate_drive_follows_cmd | Auswertung SERCOS Statusbit Sollwertverarbeitung (SERCOS)
P-AXIS-00412 | kenngr. | homing_max_movement_dist | Maximaler Weg während Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00413 | kenngr.distc. | n_cycles | Filterung der Geberwerte (Getastete Spindel)
P-AXIS-00414 | kenngr.distc. | max_deviation (alt: max_abweichung) | Maximaler Positionsoffset (Getastete Spindel)
P-AXIS-00415 | kenngr.distc. | v_max | Maximale Geschwindigkeit (Getastete Spindel)
P-AXIS-00416 | kenngr.distc. | a_max | Maximale Beschleunigung (Getastete Spindel)
P-AXIS-00417 | kenngr.distc. | max_act_value_change (alt: max_istw_sprung) | Maximale Änderungsgeschwindigkeit des gemessenen Abstandes (Getastete Spindel)
P-AXIS-00418 | kenngr.distc. | ref_offset | Referenzpunktoffset für Messsystem (Getastete Spindel)
P-AXIS-00419 | kenngr.distc. | max_pos | Obere Grenze für Messsystem (Getastete Spindel)
P-AXIS-00420 | kenngr.distc. | min_pos | Untere Grenze für Messsystem (Getastete Spindel)
P-AXIS-00421 | kenngr.distc. | tolerance | Toleranzband für Grenzwerte (Getastete Spindel)
P-AXIS-00422 | lr_hw[i]. | encoder_resolution_num | Zähler Wegauflösung des additiven Gebermesssystems
P-AXIS-00423 | lr_hw[i]. | encoder_resolution_denom | Nenner Wegauflösung des additiven Gebermesssystems
P-AXIS-00424 | lr_hw[i]. | mode_act_pos | Behandlung der additiven Geberwerte
P-AXIS-00425 | antr.reference_check. | bit_nr | Bitnummer von Signal 'Antrieb ist referenziert' bei Referenzüberwachung
P-AXIS-00426 | antr.reference_check. | element_name | Elementname von Signal 'Antrieb ist referenziert' bei Referenzüberwachung
P-AXIS-00427 | kenngr. | cax_output_with_generated_nc_block | Mitschleppachsen in eingefügten WRK-Sätzen mitinterpolieren
P-AXIS-00428 | kenngr.distc. | check_sw_limit_switch | Berücksichtigen des Offsets in Softwareendschalterüberwachung (Getastete Spindel)
P-AXIS-00429 | antr.function[i]. | mask | Schreiben von Antriebswerten über Bitmaske
P-AXIS-00430 | antr. | probing_input_nbr | Nummer des Messeinganges im Antrieb
P-AXIS-00431 | dynamic_weighting. | enable | Aktivierung der Dynamikgewichtung
P-AXIS-00432 | dynamic_weighting.param[i]. | path_limit | Fahrweggrenze (Dynamikgewichtung)
P-AXIS-00433 | dynamic_weighting.param[i]. | velocity_fact | Gewichtungsfaktor Eilganggeschwindigkeit (Dynamikgewichtung)
P-AXIS-00434 | dynamic_weighting.param[i]. | acceleration_fact | Gewichtungsfaktor Eilgangbeschleunigung (Dynamikgewichtung)
P-AXIS-00435 | dynamic_weighting.param[i]. | ramp_time_fact | Gewichtungsfaktor Eilgangrampenzeit (Dynamikgewichtung)
P-AXIS-00436 | kenngr. | recalc_link_main_input_position | Vorwärtsabbildung der Antriebsposition
P-AXIS-00437 | cam_gear. | fact_a_max_correction | Grenzbeschleunigung für Master-Istposition bei Camming / Gearing
P-AXIS-00438 | kenngr. | in_add_interface_filter_time | Zeitkonstante des PT2-Filters für die additive Sollwertschnittstelle
P-AXIS-00439 | kenngr. | dyn_monitoring_v_warn | Warnschwelle für die Geschwindigkeit bei Dynamiküberwachung
P-AXIS-00440 | kenngr. | dyn_monitoring_v_err | Fehlerschwelle für die Geschwindigkeit bei Dynamiküberwachung
P-AXIS-00441 | kenngr. | dyn_monitoring_a_warn | Warnschwelle für die Beschleunigung bei Dynamiküberwachung
P-AXIS-00442 | kenngr. | dyn_monitoring_a_err | Fehlerschwelle für die Beschleunigung bei Dynamiküberwachung
P-AXIS-00443 | kenngr. | dyn_monitoring_j_warn | Warnschwelle für den Ruck bei Dynamiküberwachung
P-AXIS-00444 | kenngr. | dyn_monitoring_j_err | Fehlerschwelle für den Ruck bei Dynamiküberwachung
P-AXIS-00445 | kenngr. | gantry_independent_set_refpos | Verhalten bei Setzen der Referenzposition
P-AXIS-00446 | handbetrieb.default. | after_g200_g201 | Setzen Defaultverhalten nach G200 oder G201
P-AXIS-00447 | antr.profibus.encoder[i]. | read_abs_pos_from_drive | Lesen der Encoder-Absolutposition aus Antrieb für additiven Encoder (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00448 | antr.profibus.encoder[i]. | read_abs_pos_mode | Berechnungsmodus für Encoder-Istposition für additiven Encoder (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00449 | antr.profibus.encoder[i]. | abs_position_offset | Offset zur gelesenen Absolutposition des Encoders für additiven Encoder (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00450 | antr.profibus.encoder[i]. | shift_abs_pos | Verschiebungsfaktor für Absolutwert in GX_XIST2 für additiven Encoder (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00451 | antr.profibus.encoder[i]. | shift_xist1 | Verschiebungsfaktor für GX_XIST1 für additiven Encoder (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00452 | antr.profibus.encoder[i]. | abs_pos_offset_crc | CRC Prüfsumme für P-AXIS-00449 für additiven Encoder (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00454 | lr_param. | allow_comp_movement_while_feedhold | Verhalten bei Achsbewegung durch Achskompensationen während Vorschubstopp
P-AXIS-00455 | kenngr. | no_stop_by_channel_reset | Unterdrückung des Anhaltens einer Spindelachse bei Kanalreset
P-AXIS-00456 | antr.canopen. | f_probe_status_inverse_edge | Auswertung des Statuswort des Messtaster (0x60B9) bezüglich positiver und negativer Flanke vertauschen
P-AXIS-00457 | kenngr. | enable_single_axis | Freischalten der PLCopen-Schnittstelle einer Kanalachse
P-AXIS-00458 | kenngr. | set_in_pos_at_pos_corr | Setzen von 'In Position' bei lagereglererzeugten Achsbewegungen.
P-AXIS-00459 | antr. | add_movement_range | Mechanischer Achsfahrweg außerhalb der Softwareendschalter
P-AXIS-00460 | kenngr. | recalc_input_position_absolute | Vorwärtsabbildung der Antriebsposition mit Absolutkoordinaten
P-AXIS-00461 | kenngr. | activate_coupled_axes_homing_check | Referenzüberwachung gekoppelter Achsen
P-AXIS-00462 | antr.profibus. | suppress_life_sign_warning | Warnung 'Slave-Lebenszeichenfehler‘ unterdrücken (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00463 | antr.canopen. | cyclic_position_op_mode | Betriebsart für Antriebslageregelung (CANopen)
P-AXIS-00464 | antr.canopen. | cyclic_velocity_op_mode | Betriebsart für Antriebsgeschwindigkeitsregelung (CANopen)
P-AXIS-00465 | lr_param. | prog_movement_requires_compensations | Überwachung der Wirksamkeit von Achskompensationen im Automatikbetrieb
P-AXIS-00466 | antr. | use_drive_following_error | Verwendung des im Antrieb berechneten Schleppabstandes
P-AXIS-00467 | kenngr. | probing_offset | Messfahrtoffset für alle Messtypen
P-AXIS-00472 | getriebe[i]. | in_position_window_rapid | Positionsfenster für Eilgangbewegungen
P-AXIS-00474 | kenngr. | check_spindle_speed_in_tool_range | Spindel-Solldrehzahl gegen zulässige Werkzeuggeschwindigkeiten prüfen
P-AXIS-00475 | antr.canopen.in[i]. | nc_ref | Zuordnung der Eingangs-Prozessdatums zur CNC-internen Nomenklatur
P-AXIS-00476 | antr.canopen.in[i]. | memory_ident | Speichername für Eingangs-Prozessdatum
P-AXIS-00478 | antr.canopen.out[i]. | nc_ref | Zuordnung des Ausgangs-Prozessdatums zur CNC-internen Nomenklatur
P-AXIS-00479 | antr.canopen.out[i]. | memory_ident | Speichername für Ausgangs-Prozessdatum
P-AXIS-00481 | antr.terminal. | stepper_motor_reduce_torque | Drehmomentreduzierung im Stillstand
P-AXIS-00482 | lr_param. | temp_comp_manual_activation | Manuelles Einschalten der Temperaturkompensation
P-AXIS-00483 | kenngr. | auto_release_of_axis_link | Freigabe IPO-LR-Schnittstelle nach Achsabgabe
P-AXIS-00484 | antr. | reset_timeout | Maximalzeit für Antriebsreset
P-AXIS-00485 | kenngr. | oscillation_collision_check_mode | Kollisionsüberwachung während des Oszillierens
P-AXIS-00486 | kenngr. | copy_master_gantry_coupling_to_slave | HLI Achskopplungen für Gantry-Slave übernehmen
P-AXIS-00487 | kenngr. | probe_actuation_time_delay | Auslöseverzögerung des Messtasters
P-AXIS-00488 | getriebe[i]. | pos_lag_mon_error_delay_time | Verzögerte Ausgabe der Schleppabstands-Fehlermeldung
P-AXIS-00489 | kenngr. | enable_decouple | Abkoppeln des Motors einer Achse erlauben bei PLCopen
P-AXIS-00490 | kenngr. | inverse_rotation_direction | Drehrichtungsumkehr bei Spindel M-Funktionen M3/M4
P-AXIS-00491 | kenngr. | indp_override_mode | Modus Geschwindigkeitsoverride zur Auswahl der wirksamen Overrideschnittstelle
P-AXIS-00492 | handbetrieb. | acs_limit_neg | Absolute negative ACS Bewegungsgrenze im Handbetrieb
P-AXIS-00493 | handbetrieb. | acs_limit_pos | Absolute positive ACS Bewegungsgrenze im Handbetrieb
P-AXIS-00494 | kenngr. | shift_offset_zero_pulse_activation | Verzögerte Aktivierung der Nullimpulslogik
P-AXIS-00495 | getriebe[i]. | integral_time | Nachstellzeit Tn für I-Lageregelung
P-AXIS-00496 | getriebe[i]. | integral_limit | Stellgrössenbegrenzung I-Positionsregler
P-AXIS-00497 | lr_param. | i_control_on_delay | Einschaltverzögerung für I-Lageregelung
P-AXIS-00498 | lr_param. | i_control_output_clear_disable | Integrator löschen bei ausgeschaltetem Antrieb
P-AXIS-00499 | kenngr. | in_add_interface_init_on_enable | Neuinitialisierung der Zusatzschnittstelle beim Aktivieren
P-AXIS-00500 | kenngr.distc. | mode_dist_use_both_encoder | Option: Kopplung von Abstandssensor und Motorgeber (Getastete Spindel)
P-AXIS-00501 | kenngr.distc. | use_adaptive_acceleration | Option: Adaptive Beschleunigungsgewichtung (Getastete Spindel)
P-AXIS-00502 | kenngr.distc. | a_min | Minimale Beschleunigung (Getastete Spindel)
P-AXIS-00503 | getriebe[i]. | vb_max_red_zone_2 | Maximal zulässige Achsgeschwindigkeit im Sicherheitsbereich 2
P-AXIS-00504 | kenngr.distc. | dist_error_a_min | Minimaler Abstandsfehler (Getastete Spindel)
P-AXIS-00505 | kenngr.distc. | dist_error_a_max | Maximaler Abstandsfehler (Getastete Spindel)
P-AXIS-00506 | kenngr.distc. | low_pass_filter_enable | Option: Tiefpassfilter (Getastete Spindel)
P-AXIS-00507 | kenngr.distc. | low_pass_filter_order | Filterordnung (Getastete Spindel)
P-AXIS-00508 | kenngr.distc. | low_pass_filter_fg_f0 | Filtergrenzfrequenz (Getastete Spindel)
P-AXIS-00509 | kenngr.distc. | optimized_scheduling | Option: Totzeitreduktion (Getastete Spindel)
P-AXIS-00510 | customer. | val[i] | Freie anwenderdefinierte Werte
P-AXIS-00511 | getriebe[i]. | gear_fact_num | Getriebeübersetzung Zähler
P-AXIS-00512 | getriebe[i]. | gear_fact_denom | Getriebeübersetzung Nenner
P-AXIS-00513 | kenngr. | delay_filter_only_position | Verzögerungsfilter wirkt nur auf Lagesollwert
P-AXIS-00514 | vorsteuer. | feedforward_v_add_num | Zähler Gewichtungsfaktor für Geschwindigkeitsvorsteuerung
P-AXIS-00515 | vorsteuer. | feedforward_v_add_denom | Nenner Gewichtungsfaktor für Geschwindigkeitsvorsteuerung
P-AXIS-00516 | kenngr.measure. | signal | Messmethoden
P-AXIS-00517 | kenngr.measure. | input | Nummer des Messeingangs
P-AXIS-00518 | kenngr.measure. | edge | Messsignalflanke
P-AXIS-00519 | antr. | revolution_monitoring_use_act_velocity | Drehzahlistwert immer für Drehzahlüberwachung verwenden
P-AXIS-00520 | lr_param. | check_pos_command_limit | Überwachung gegen den positiven Softwareendschalter im Lageregler aktivieren.
P-AXIS-00521 | lr_param. | check_neg_command_limit | Überwachung gegen den negativen Softwareendschalter im Lageregler aktivieren.
P-AXIS-00522 | lr_param. | frict_comp | Aktivierung der Reibungskompensation
P-AXIS-00523 | kenngr. | spindle_m19_output_standard | Ausgabezeitpunkt M19 beim Positionieren der Spindel
P-AXIS-00524 | antr. | no_probe_state_support | Antrieb ohne Bereitstellung des Messtasterzustands
P-AXIS-00525 | lr_param.vol_comp. | s_limit | Maximal zulässiger Korrekturwert (Volumetrische Kompensation)
P-AXIS-00526 | lr_param.vol_comp. | v_limit | Maximal zulässige Geschwindigkeit (Volumetrische Kompensation)
P-AXIS-00527 | antr. | use_encoder_submask | Auswertung der Encoderposition mit zusätzlicher Maske aktivieren
P-AXIS-00528 | antr. | drive_encoder_modulo_range | Modulobereich des Antriebsencoders
P-AXIS-00529 | handbetrieb. | feedhold_mode | Wirkung der Feedholdsteuersignale im Handbetrieb
P-AXIS-00530 | handbetrieb.jog. | rapid_velocity | Eilganggeschwindigkeit für Jogbetrieb
P-AXIS-00531 | lr_hw[i]. | move_from_cam_max_dist | Maximaler Weg bei Fahrt vom Referenznocken
P-AXIS-00532 | getriebe[i]. | position_settling_time | Maximal zulässige Positionseinschwingzeit für Genauhaltfenster
P-AXIS-00533 | kenngr.distc. | v_weight_down | Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeit der Senkbewegung (Getastete Spindel)
P-AXIS-00534 | kenngr.distc. | a_weight_down | Gewichtungsfaktor für die Beschleunigung der Senkbewegung (Getastete Spindel)
P-AXIS-00535 | kenngr. | vendor_id | Anwahl herstellerspezifischer Sonderbehandlungen für Antriebsregler
P-AXIS-00536 | kenngr. | device_id | Anwahl gerätespezifischer Sonderbehandlungen für Antriebsregler
P-AXIS-00537 | antr. | position_lag_drive_disable | Antriebsregler abschalten bei Schleppabstandsfehler
P-AXIS-00538 | kenngr. | no_unhome_on_resolution_change | Achse bleibt bei Auflösungsänderung referenziert
P-AXIS-00539 | kenngr.measure. | input_edge_banding | Messeingang für Kantenstossen
P-AXIS-00540 | kenngr. | indp_feedhold_mode | Modus Feedhold zur Auswahl der wirksamen Feedholdschnittstelle
P-AXIS-00541 | handbetrieb.hb. | d_max | Maximale Verzögerung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation
P-AXIS-00542 | antr. | bus_error_drive_disable | Antriebsregler abschalten bei einem Feldbusfehler
P-AXIS-00545 | handbetrieb.hb. | a_max_red | Reduzierte maximale Beschleunigung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation
P-AXIS-00546 | antr.profibus. | add_movement_range | Mechanischer Achsfahrweg außerhalb der Softwareendschalter (PROFIDRIVE)
P-AXIS-00547 | vorsteuer | jerk_delay_time | Verzögerungszeit für die Ruckvorsteuerung
P-AXIS-00548 | kenngr. | allow_dir_change_at_stop | Umkehr der Geschwindigkeit beim Stopp unterdrücken
P-AXIS-00554 | kenngr. | swe_behaviour | Verhalten der Softwareendschalter
P-AXIS-00555 | kenngr. | conv_sync_optim | Verfahren zur Überwachung des Arbeitsraums bei Durchlaufmaschinen auswählen
P-AXIS-00556 | kenngr. | feedhold_deceleration_mode | Wirksamer Verzögerungswert bei Feedhold
P-AXIS-00557 | getriebe[i]. | modulo_calculation | Modulorechnung aus- / einschalten
P-AXIS-00564 | cam_gear. | error_stop_master | Fehlerreaktion der Masterachse bei Camming / Gearing
P-AXIS-00565 | cam_gear. | error_stop_slave | Fehlerreaktion der Slaveachse bei Camming / Gearing
P-AXIS-00566 | vorsteuer | feedforward_without_delay | Ausgabe Geschwindigkeitsvorsteuerwert ohne IPO-LR Verzögerung
P-AXIS-00567 | lr_hw[i]. | delay_tracking | Übernahme Istposition nach Feldbusstart verzögern
P-AXIS-00568 | vib_guard | damping | Dämpfungsmaß der Eigenfrequenz
P-AXIS-00571 | vib_guard | mode | Mode des Vibration Guard
P-AXIS-00573 | filter_fir | enable | Aktivierung des achsspezifischen FIR-Filters
P-AXIS-00580 | antr.addroffs | output | Adressoffset Output
P-AXIS-00583 | kenngr.measure.probe[i]. | input | Nummer des antriebsspezifischen Messeingangs, die dem Keyword PROBE0 bzw. PROBE1 im Befehl #MEAS[INPUT=..] zugeordnet ist
P-AXIS-00584 | kenngr | write_reference_position_to_drive | Referenzposition bei antriebsgeführter Referenzpunktfahrt zum Antrieb übertragen
P-AXIS-00585 | filter_fir | fcut | Grenzfrequenz des FIR-Filters
P-AXIS-00586 | filter_fir | type | Typ des achsspezifischen FIR-Filter
P-AXIS-00587 | filter_fir | order | Ordnung des achsspezifischen FIR-Filters
P-AXIS-00588 | vib_guard | active | Aktivierung des Vibration Guard
P-AXIS-00589 | vib_guard | freq | Maschinen-Eigenfrequenz
P-AXIS-00590 | filter_fir | share | Wirkungsanteil des FIR-Filters
P-AXIS-00591 | filter_fir | order_time | Ordnung des achsspezifischen FIR-Filters in der Zeit
P-AXIS-00593 | filter_fir | quality | Güte des FIR-Filters
P-AXIS-00618 | antr.canopen. | zero_pulse_latch_neg_edge | Nullimpulssuche auf negative Flanke des Nullimpulssignals bei CANopen Antrieben
P-AXIS-00620 | conv_sync. | enable_filter | Lageistwertfilter für die Masterachse (Durchlaufbearbeitung)
P-AXIS-00621 | conv_sync. | type_pos_filter | Typ des Lageistwertfilters der Masterachse (Durchlaufbearbeitung)
P-AXIS-00622 | conv_sync. | order_pos_filter | Ordnung des Lageistwertfilters der Masterachse (Durchlaufbearbeitung)
P-AXIS-00623 | conv_sync. | order_v_filter | Ordnung des Geschwindigkeits-Istwertfilters der Masterachse (Durchlaufbearbeitung)
P-AXIS-00624 | conv_sync. | order_post_v_filter | Ordnung des nachgeschalteten Geschwindigkeits-Istwertfilters bei Feedhold auf der Masterachse (Durchlaufbearbeitung)
P-AXIS-00625 | conv_sync. | order_v_filter_dyn | Ordnung des Geschwindigkeits-Istwertfilters bei Feedhold auf der Masterachse (Durchlaufbearbeitung)
P-AXIS-00626 | conv_sync. | delay_time | Verzögerungszeit zwischen Master- und Slaveachse (Durchlaufbearbeitung)
P-AXIS-00627 | error_filter[i]. | reason | Fehlerursache (Filterung von Achsfehlermeldungen)
P-AXIS-00628 | error_filter[i]. | action | Fehleraktion (Filterung von Achsfehlermeldungen)
P-AXIS-00629 | error_filter[i]. | conditional_activation | Bedingte Aktivierung (Filterung von Achsfehlermeldungen)
P-AXIS-00630 | error_filter[i]. | conditional_action | Bedingte Aktion (Filterung von Achsfehlermeldungen)
P-AXIS-00631 | error_filter[i]. | conditional_param | Bedingte Filteraktivierung (Filterung von Achsfehlermeldungen)
P-AXIS-00632 | error_filter[i]. | conditional_output | Ausgabe einer zusätzlichen Fehlerinformation (Filterung von Achsfehlermeldungen)
P-AXIS-00645 | antr.canopen.in[i]. | signal_nr | Signal ID in (CANopen)
P-AXIS-00646 | antr.canopen.in[i]. | signal_len | Länge des Prozessdatums in (CANopen)
P-AXIS-00648 | antr.canopen.out[i]. | signal_nr | Signal ID out (CANopen)
P-AXIS-00649 | antr.canopen.out[i]. | signal_len | Länge des Prozessdatums out (CANopen)
P-AXIS-00675 | antr.sercos.probe_1 _realtime_bits. start_probing. | element_name | Name Prozessdatum 'Freigabe Messtaster 1'
P-AXIS-00676 | antr.sercos.probe_1 _realtime_bits. start_probing. | bit_nr | Bitnummer Prozessdatum 'Freigabe Messtaster 1'
P-AXIS-00677 | antr.sercos.probe_1 _realtime_bits. value_latched. | element_name | Name Prozessdatum 'Messwert erfasst Messtaster 1'
P-AXIS-00678 | antr.sercos.probe_1 _realtime_bits. value_latched. | bit_nr | Bitnummer Prozessdatum 'Messwert erfasst Messtaster 1'
P-AXIS-00679 | antr.sercos.probe_1 _realtime_bits. probe_actuated. | element_name | Name Prozessdatum 'Messtaster 1 betätigt'
P-AXIS-00680 | antr.sercos.probe_1 _realtime_bits. probe_actuated. | bit_nr | Bitnummer Prozessdatum 'Messtaster 1 betätigt'
P-AXIS-00681 | antr.sercos.probe_2 _realtime_bits. start_probing. | element_name | Name Prozessdatum 'Freigabe Messtaster 2'
P-AXIS-00682 | antr.sercos.probe_2 _realtime_bits. start_probing. | bit_nr | Bitnummer Prozessdatum 'Freigabe Messtaster 2'
P-AXIS-00683 | antr.sercos.probe_2 _realtime_bits. value_latched. | element_name | Name Prozessdatum 'Messwert erfasst Messtaster 2'
P-AXIS-00684 | antr.sercos.probe_2 _realtime_bits. value_latched. | bit_nr | Bitnummer Prozessdatum 'Messwert erfasst Messtaster 2'
P-AXIS-00685 | antr.sercos.probe_2 _realtime_bits. probe_actuated. | element_name | Name Prozessdatum 'Messtaster 2 betätigt'
P-AXIS-00686 | antr.sercos.probe_2 _realtime_bits. probe_actuated. | bit_nr | Bitnummer Prozessdatum 'Messtaster 2 betätigt'
P-AXIS-00699 | antr.sercos.probing _command_start. | element_name | Name Prozessdatum 'Kommando Start Messen'
P-AXIS-00700 | antr.sercos.probing _command_start. | bit_nr | Bitnummer Prozessdatum Kommando Start Messen
P-AXIS-00701 | antr.canopen. | zero_pulse_trigger_source | Auswahl der Triggerquelle bei der Nullimpulssuche durch den Antriebsparameter 0x60D0
P-AXIS-00702 | antr.canopen. | probing_trigger_source | Auswahl der Triggerquelle beim Messen durch den Antriebsparameter 0x60D0
P-AXIS-00703 | kenngr. | gantry_on_with_drive_enable | Gantrydifferenz ausfahren bei aktivieren der Antriebsregler
P-AXIS-00704 | kenngr. | gantry_on_mode | Bedingungen für das Ausfahren der Gantrydifferenz
P-AXIS-00705 | kenngr. | swe_check | Softwareendschalterüberwachung aus- / einschalten
P-AXIS-00707 | antr.addroffs | input | Adressoffset Input
P-AXIS-00708 | conv_sync. | is_master | Definition der Masterachse der Bandsynchronisierung
P-AXIS-00709 | antr.add_ready_for_operation. | bit_nr | Bitnummer der Zusatzinformation zur Berechnung des HLI-Signals 'power_state_r'
P-AXIS-00710 | antr.add_ready_for_operation. | inverted | 'Ready for Power' Signal invertieren
P-AXIS-00711 | antr.add_ready_for_operation. | element_name | Elementname der Zusatzinformation zur Berechnung des HLI-Signals 'power_state_r'
P-AXIS-00712 | antr.fixed_stop. | pos_lag_limit | Schleppabstandslimit für das Erfassen des Festanschlags
P-AXIS-00713 | antr.fixed_stop. | window | Überwachungsfenster für den Festanschlag
P-AXIS-00714 | antr.fixed_stop. | nbr_cycles | Anzahl der Lagereglerzyklen für das Erfassen des Festanschlags
P-AXIS-00715 | antr.fixed_stop. | error_on_abort | Fehlerausgabe bei Abbruch durch Reset
P-AXIS-00716 | antr.fixed_stop. | error_not_detected | Fehlermeldung falls Anschlag nicht erfasst
P-AXIS-00717 | antr.fixed_stop. | warning_reset_while_detected | Warnmeldung bei Reset und detektiertem Anschlag
P-AXIS-00718 | antr.fixed_stop. | max_torque | Motormoment bei maximaler Achsbeschleunigung
P-AXIS-00719 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].id | CNC interner Bezeichner für das Antriebsobjekt
P-AXIS-00720 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].commu | Art der Kommunikation mit dem Antriebsverstärker
P-AXIS-00721 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].wr_ident | Name des Antriebsobjekts im Antriebsverstärker
P-AXIS-00722 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].data_type | Datentyp des zu übertragenden Datums
P-AXIS-00723 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].data_type | Standardwert des Datenelements nach Steuerungshochlauf
P-AXIS-00724 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].scaling_type | Skalierungsart des Datenelements
P-AXIS-00725 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].max_limit | Maximal zulässiger Ausgabewert
P-AXIS-00726 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].min_limit | Minimal zulässiger Ausgabewert
P-AXIS-00727 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].mask | Schreiben/Lesen von Antriebswerten über Bitmaske
P-AXIS-00728 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].scaling_factor | Skalierungsfaktor
P-AXIS-00729 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].active_value | Wert des Datenelementes während dem Fahren auf Festanschlag
P-AXIS-00730 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].use_startup_value | Verwenden des Defaultwerts
P-AXIS-00731 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].rd_ident | Name des zu lesenden Antriebsobjekts im Antriebsverstärker
P-AXIS-00732 | lr_param.add_interface. | enable | Aktivierung der Zusatzschnittstelle
P-AXIS-00733 | lr_param.add_interface. | pos_as_offset | Behandlung der aufgeschalteten Lagesollwerte als Offset
P-AXIS-00734 | lr_param.add_interface. | init_on_enable | Neuinitialisierung der Zusatzschnittstelle beim Aktivieren
P-AXIS-00735 | lr_param.add_interface.filter[i]. | enable | Aktivierung des Filters der Zusatzschnittstelle
P-AXIS-00736 | lr_param.add_interface.filter[i] | order | Ordnung des Filters der Zusatzschnittstelle
P-AXIS-00737 | lr_param.add_interface.filter[i] | prototype | Charakteristik des Filters der Zusatzschnittstelle
P-AXIS-00738 | lr_param.add_interface.filter[i] | type | Typ des Filters der Zusatzschnittstelle
P-AXIS-00739 | lr_param.add_interface.filter[i] | fg_f0 | Frequenzbereich des Filters der Zusatzschnittstelle
P-AXIS-00740 | lr_param.add_interface.filter[i] | guete | Bandbreite des Filters der Zusatzschnittstelle
P-AXIS-00741 | lr_param.add_interface.filter[i] | share_percent | Signalanteil des Filters der Zusatzschnittstelle
P-AXIS-00742 | lr_param.add_interface.filter[i] | time_constant | Zeitkonstante des Filters der Zusatzschnittstelle
P-AXIS-00743 | lr_param.ext_comp. | warn_limit | Externe Kompensation - Warnschwelle
P-AXIS-00744 | lr_param.ext_comp. | err_limit | Externe Kompensation - Fehlerschwelle
P-AXIS-00745 | lr_param.ext_comp. | max_a | Externe Kompensation – max. Beschleunigung
P-AXIS-00746 | antr.fixed_stop. | drive_ident[i].default | Verwenden der Standardparametrierung für den Antriebstyp
P-AXIS-00750 | lr_param.improved_position_control.stage[i].filter | order | Ordnung des Bandpassfilters
P-AXIS-00751 | lr_param.improved_position_control.stage[i].filter | fg_f0 | Bedämpfte Frequenz
P-AXIS-00752 | lr_param.improved_position_control.stage[i].filter. | q_factor | Gütefaktor des Bandpassfilters
P-AXIS-00753 | lr_param.improved_position_control.stage[i]. | mode | Modus für die Funktion „Improved Position Control
P-AXIS-00754 | lr_param.improved_position_control.stage[i]. | weight_fact_num | Modus für die Funktion „Improved Position Control
P-AXIS-00755 | lr_param.improved_position_control.stage[i]. | weight_fact_denom | Nenner des Gewichtungsfaktors
P-AXIS-00756 | lr_param.improved_position_control.stage[i].filter. | damping | Dämpfung der simulierten mechanischen Schwingung
P-AXIS-00757 | lr_param.improved_position_control. | v_add_max_fact | Faktor für die maximal zulässige additive Geschwindigkeit
P-AXIS-00758 | lr_param.improved_position_control. | enable | Aktivieren der Funktion „Improved Position Control“
P-AXIS-00759 | kenngr.distc. | kp | Gewichten der Ausgabewerte der Abstandregelung
P-AXIS-00760 | getriebe[]. | a_pos_corr_tracking | Beschleunigung für Rückinterpolation nach Nachführbetrieb
P-AXIS-00761 | lr_param. | restore_axis_position | Lageregelung
P-AXIS-00762 | antr.fixed_stop. | quick_stop_after_detection | Schneller Stopp nach Erfassen des Festanschlags
P-AXIS-00763 | antr.fixed_stop. | error_missing_drive_releases | Fehlerreaktion bei fehlender Antriebsfreigabe
P-AXIS-00764 | kenngr.distc. | i_tn | Abstandsregelung: Nachstellzeit des PID-Reglers
P-AXIS-00765 | kenngr.distc. | d_tv | Abstandsregelung: Vorhaltezeit des PID-Reglers
P-AXIS-00766 | antr.sai_op_mode_change. | feed_forward_v_weighting | Gewichtung Geschwindigkeitsvorsteuerung
P-AXIS-00767 | antr.sai_op_mode_change. | v_velocity_control_on | Grenzgeschwindigkeit zum Umschalten auf Drehzahlregelung
P-AXIS-00768 | antr.sai_op_mode_change. | v_position_control_on | Grenzgeschwindigkeit zum Rückschalten auf Lageregelung
P-AXIS-00769 | antr.fixed_stop.detect. | pos_lag_limit | Schleppabstandsgrenzwert für Festanschlagserkennung
P-AXIS-00770 | antr.fixed_stop.detect. | min_time | Minimalzeit für Festanschlagserkennung
P-AXIS-00771 | antr.fixed_stop.detect. | start_distance | Minimalweg bei Aktivierung Festanschlagserkennung
P-AXIS-00772 | antr.fixed_stop.detect. | start_distance_per_mille | Minimalweg bei Festanschlagserkennung
P-AXIS-00773 | antr.fixed_stop.detect. | max_delta_position_window | Max. Positionsänderung während Festanschlagserkennung
P-AXIS-00774 | kenngr.measure.fixed_stop_detect. | pos_lag_limit | Messen auf Festanschlag
P-AXIS-00775 | kenngr.measure.fixed_stop_detect. | min_time | Messen auf Festanschlag
P-AXIS-00776 | kenngr.measure.fixed_stop_detect. | start_distance | Messen auf Festanschlag
P-AXIS-00777 | kenngr.measure.fixed_stop_detect. | start_distance_per_mille | Messen auf Festanschlag
P-AXIS-00778 | kenngr.measure.fixed_stop_detect. | max_delta_position_window | Messen auf Festanschlag
P-AXIS-00779 | antr. | velocity_monitoring_use_act_velocity | Istgeschwindigkeit für Drehzahlüberwachung
P-AXIS-00780 | kenngr. | filter_position_window_feedhold | Toleranzfenster für Achsfilter nach Feedhold
P-AXIS-00782 | kenngr.distc. | filter_type | Filtertyp für Glättung bei Abstandsregelung
P-AXIS-00783 | kenngr.distc. | kalman_sigma | Unsicherheit der Messwerte bei Abstandsregelung
P-AXIS-00784 | kenngr.distc. | smoothing_factor | Glättungsfaktor bei Abstandsregelung
P-AXIS-00785 | customer. | string[] | Anwenderspezifische Zeichenkette
P-AXIS-00786 | kenngr. | dynamic_limits_with_tool_gear | Dynamikbegrenzung mit Werkzeuggetriebe
P-AXIS-00787 | kenngr. | v_limit_delay_time | Verzögerungszeit für Fehlermeldungsunterdrückung bei Spindeldrehzahlüberwachung
P-AXIS-00788 | kenngr. | v_limit_delay_max_velocity | Grenzgeschwindigkeit für Verzögerung Spindeldrehzahlüberwachung
P-AXIS-00789 | lr_param. | crosstalk | Aktivierung der Nickkompensation
P-AXIS-00790 | kenngr. | drive_simulation | Antriebstyp auf Simulation umstellen
P-AXIS-00791 | antr.simu. | use_initial_position | Initialposition für Simulationsantrieb verwenden
P-AXIS-00792 | antr.simu. | initial_position | Initialposition für Simulationsantrieb
P-AXIS-00803 | kenngr. | homing_without_drive_enable | Zulassen antriebsgeführter Referenzpunktfahrt ohne Reglerfreigabe
P-AXIS-00813 | antr.sercos. | delay_display_cmd_pos | Verzögerung der Anzeigesollwerte
P-AXIS-00814 | kenngr. | ref_on_limit_switch_with_tracking | Referenzieren auf Endschalter mit Nachführen